ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

***Усунення аварій у житловому фонді (поточний ремонт вхідних груп у житловому будинку, розташованому за адресою: вул. Метробудівська, буд. 12, під’їзд 3, м. Дніпро)***

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Усунення аварій у житловому фонді (поточний ремонт вхідних груп у житловому будинку, розташованому за адресою: вул. Метробудівська, буд. 12, під’їзд 3, м. Дніпро)

, Код ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, вул. Метробудівська, буд. 12, під’їзд 3

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі **109 626,00** грн . Очікувана вартість предмета закупівлі було передбачено відповідно до проекту розпорядження міського голови, опублікованому на сайті ДМР.

Розмір бюджетного призначення: передбачено в проекті розпорядження міського голови, опублікованому на сайті ДМР. (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 25.11.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

Умови виконання робіт к=1,2 Додаток Б.Таблиця Б1 п.2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | Розділ №1. Поточний ремонт вхідних груп |  |  |  |
|  | \_\_\_ Підлога |  |  |  |
| 1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 8,6 |  |
| 2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 8,6 |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_ Фасад |  |  |  |
| 3 | Розбирання облицювання з керамiчних глазурованих  плиток | м2 | 1 |  |
| 4 | Грунтування простих фасадів | м2 | 17,6 |  |
| 5 | Оклеювання стін скосіткою | м2 | 17,6 |  |
| 6 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином  по каменю стін фасадів тов.10мм | м2 | 17,6 |  |
| 7 | Установлення кутиків | м | 21,5 |  |
| 8 | Опорядження поверхні стін фасаду набризком | м2 | 13,3 |  |
| 9 | Фарбування перхлорвініловими фарбами по  підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі  та риштувань | м2 | 13,3 |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_ Стіни |  |  |  |
| 10 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7  шт | м2 | 4,3 |  |
|  | \_прорізи |  |  |  |
| 11 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих металевих поверхонь площею до 5  м2/металеві двері | м2 | 3,84 |  |
| 12 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих металевих поверхонь грат/середньої  складності без рельєфу та з рельєфом із заповненням  до 20% | м2 | 0 |  |
|  | ---------------Стеля |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Шпаклювання фасадів мінеральною шпаклівкою | м2 | 10 |  |
| 14 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-  184-1/до тов.3мм | м2 | 10 |  |
| 15 | Опорядження поверхні стель фасаду набризком | м2 | 10 |  |
| 16 | Фарбування перхлорвініловими фарбами по  підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі  та риштувань | м2 | 10 |  |
|  | \_\_з/б козирок входу |  |  |  |
| 17 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,  діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 11 |  |
| 18 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм  додавати/до 100мм | шт | -11 |  |
| 19 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | шт | -11 |  |
| 20 | Улаштування м/ каркасів стін та покрівлі по з/б  конструкціям | т | 0,0788 |  |
| 21 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази  ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 5,52 |  |
| 22 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,  ферми та ін.]/м/к стояки | т | 0,0482 |  |
| 23 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/м/к  стояки | т | 0,0486 |  |
| 24 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 2,24 |  |
| 25 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115/за 2 рази | м2 | 2,24 |  |
|  | -------------------------- |  |  |  |
| 26 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа  при висоті будівлі до 25 м | м2 | 10,9 |  |
| 27 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків,  підвіконних відливів/планки металеві | м | 20,06 |  |
| 28 | Облицювання стін каркасів профільованим листом | м2 | 3,4 |  |
| 29 | Улаштування підшивки стель профільованим листом | м2 | 0 |  |
| 30 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з  готових елементів | м | 7,4 |  |
|  | Розділ №2. Інші роботи |  |  |  |
| 31 | Навантаження сміття вручну | т | 0,053 |  |
| 32 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,053 |  |