# ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

згідно предмета закупівлі -Технічне переоснащення санітарного вузла з улаштуванням системи доступності для безперешкодного використання його особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення ) відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель та споруд"

**ДК 021: 2015 – 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | | Кількість | | Примітка | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | |
| 1 | Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли | | | | м3 | | | 0,3 | |  | |
| 2 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та  стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 | | | | м2 | | | 9,8 | |  | |
| 3 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плиток | | | | м2 | | | 11,5 | |  | |
| 4 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | | | | м2 | | | 9,2 | |  | |
| 5 | Знiмання дверних полотен | | | | м2 | | | 4 | |  | |
| 6 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | | | | шт | | | 3 | |  | |
| 7 | Розбирання перегородок iз гiпсових плит | | | | м2 | | | 7 | |  | |
| 8 | Навантаження смiття вручну | | | | т | | | 2,435 | |  | |
| 9 | Перевезення сміття до 20 км | | | | т | | | 2,435 | |  | |
|  | ПЕРЕГОРОДКИ | | | |  | | |  | |  | |
| 10 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків  товщиною 100 мм при висотi поверху до 4 м | | | | м2 | | | 22,4 | |  | |
| 11 | Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях,  дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | | | | шт | | | 14 | |  | |
| 12 | Установлення анкерiв | | | | кг | | | 0,62 | |  | |
|  | ПІДЛОГИ | | | |  | | |  | |  | |
| 13 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | | | | м2 | | | 11,5 | |  | |
| 14 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини  стяжок цементних до 30мм | | | | м2 | | | 11,5 | |  | |
| 15 | Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної бiтумною  мастикою в один шар товщиною 2 мм | | | | м2 | | | 11,5 | |  | |
| 16 | Додавати на кожний наступний шар гiдроiзоляцiї  обмазувальної бiтумною мастикою товщиною 1 мм | | | | м2 | | | 11,5 | |  | |
| 17 | Улаштування покриттів із плиток керамiчних  багатокольорових на цементному розчинi | | | | м2 | | | 11,5 | |  | |
|  | ОПОРЯДЖЕННЯ | | | |  | | |  | |  | |
| 18 | Просте штукатурення внутрiшнiх поверхонь зовнiшнiх  стiн [коли решта поверхонь не штукатуриться]  [цементно-вапняним][цементним розчином] по каменю і  бетону вручну | | | | м2 | | | 25,5 | |  | |
| 19 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | | | | м2 | | | 25,5 | |  | |
| 20 | Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях,  пiдготовлених пiд фарбування | | | | м2 | | | 25,5 | |  | |
| 21 | Улаштування перегородок на металевому однорядному  каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або  гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у  житлових і громадських будівлях | | | | м2 | | | 62 | |  | |
| 22 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами  [фальшстiни] по металевому каркасу | | | | м2 | | | 62 | |  | |
| 23 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | | | | м2 | | | 56 | |  | |
| 24 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | | | | м2 | | | 10,5 | |  | |
| 25 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | | | | м2 | | | 10,5 | |  | |
| 26 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику | | | | м2 | | | 1,22 | |  | |
| 27 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стiнах | | | | м2 | | | 2,54 | |  | |
| 28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63 | Установлення гарнiтури туалетної: поручнів  **ВЕНТИЛЯЦІЯ**  Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н  [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200 мм  Установлення вентиляторiв  Установлення клапанiв зворотних дiаметром до 355 мм  **ВОДОПРОВОДНІ РОБОТИ**  Установлення кранів водорозбірних  Установлення змiшувачiв  Демонтаж водонагрівача  Монтаж водонагрівача  Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних  полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм  дiаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням  Установлення умивальникiв одиночних з пiдведеннямю  холодної i гарячої води  Установлення унiтазiв iз бачком безпосередньо  приєднаним  Установлення трапiв дiаметром 50 мм  Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  полiетиленових труб низького тиску дiаметром 50 мм  Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм  Установлення гарнiтури туалетної: гачків для одягу  Установлення гарнiтури туалетної: тримач туалетного  папіру  Установлення гарнiтури туалетної: диспенсер для  рулонних рушників  Установлення гарнiтури туалетної: диспенсер для  рідкого мила та санітайзера  Установлення гарнiтури туалетної: дзеркал  Установлення гарнiтури туалетної: поличок для мила  Установлення люка ревізії 150х150мм  Демонтаж раковин [умивальникiв]  Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками  **ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ЧАСТИНА**  Прокладання вiнiпластових труб, що поставляються  прямими трубами довжиною 5-7 м, по стiнах i колонах iз  крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного  проходу до 25 мм  Прокладання коробiв пластикових  Затягування у прокладенi труби або металевi рукави  проводу першого одножильного або багатожильного у  загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 16 мм2  Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 35 мм2  у коробах  Установлення розподiльних коробок  Установлення вимикачiв, перемикачiв  Монтаж дзвiнкiв електричних з кнопкою  Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi двоклавiшних  Установлення штепсельних розеток заглибленого типу  при схованiй проводцi  Монтаж свiтильникiв , що установлюються в пiдвiсних стелях  Прилади, апарати i свiтлове табло  Конструкцiї для установлення сповiщувача  Вивезення сміття | | | | Шт  М2  Шт  Шт  шт  шт  шт  шт  м  компл.  компл.  компл.  м  м  шт  шт  шт  шт  шт  шт  грати  к-т  к-т  м  м  м  м  шт  шт  компл  шт  шт  шт  шт  шт | | | 4  0,942  1  1  3  4  1  1  20  2  2  1  8  20  3  1  2  2  2  1  1  1  1  30  30  30  33  1  3  1  1  2  3  2  1 | |  | |
|  | | | |  |  | |  |  | |  | |

Всі вимоги повинні бути виконані з урахуванням доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2.-40:2018 « Інклюзивність будівель і споруд», ДСТУ Б SSO 21542:2013 « Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища».

Технічне переоснащення санітарного вузла з улаштуванням системи доступності для безперешкодного використання його особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель та споруд" проводиться згідно робочого проекту.Обсяг та конкретні види Робіт по об’єкту визначаються в кошторисі, що затверджується Замовником.

Доставка, демонтаж, монтаж, вивезення сміття здійснює Підрядник. Перевезення та вантажно-розвантажувальних роботи виконує Підрядник.

Усі будівельні матеріали закуповуються підрядною організацією (учасник – переможець), та враховуються у кошторисній документації.