ОБГРУНТУВАННЯ технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт електромереж у житловому будинку розташованого за адресою: м. Дніпро, пров. Крушельницької, б. 5)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт електромереж у житловому будинку розташованого за адресою: м. Дніпро, пров. Крушельницької, б. 5)

, Код *ДК 021:2015:45310000-3: Електромонтажні роботи*

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пров. Крушельницької, б. 5

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  ***590 000,00*** грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік» , відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 31.05.2023.

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління відповідно до заявок ОСББ/ОК ЖБК.

***Дефектний акт***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **на** Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт електромереж у житловому  будинку розташованого за адресою: м. Дніпро, пров. Крушельницької, б. 5) | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2 (згідно з Таблиця Б1 п.1) | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки  діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених по стінах | | м | 239 |  | |
| 2 | Монтаж гофрорукава для електропроводки діаметром  до 25 мм, укладених по стінах | | м | 395 |  | |
| 3 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2  до 35 мм2 в труби | | м | 239 |  | |
| 4 | Затягування наступного проводу перерізом понад 16  мм2 до 35 мм2 в труби | | м | 717 |  | |
| 5 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | | м | 395 |  | |
| 6 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | | м | 395 |  | |
| 7 | Прокладання проводів | | м | 265 |  | |
| 8 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням  накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | | м | 207 |  | |
| 9 | Установлення щитків освітлювальних групових масою  до 3 кг у готовій ніші або на стіні | | шт | 90 |  | |
| 10 | Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі | | шт | 12 |  | |

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом “або еквівалент”.

Під час надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.