ОБГРУНТУВАННЯ технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

 Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт та заміна запобіжників, автоматичних вимикачів, пакетних перемикачів ввідно-розподільних пристроїв та іншого супутнього обладнання житлового будинку, розташованого за адресою м. Дніпро, бульв. Батальйону «Дніпро» б. 6-В)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт та заміна запобіжників, автоматичних вимикачів, пакетних перемикачів ввідно-розподільних пристроїв та іншого супутнього обладнання житлового будинку, розташованого за адресою м. Дніпро, бульв. Батальйону «Дніпро» б. 6-В)

, Код *ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи*

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, бульв. Батальйону «Дніпро» б. 6-В

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  ***350 000,00*** грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

 Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік» , відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240)

 Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 30.05.2023.

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління відповідно до заявок ОСББ/ОК ЖБК.

**Дефектний акт**

Умови виконання робіт К=1,2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 8 |   |
| 2 | Контактор змінного струму, що установлюється наконструкції на стіні або колоні, струм до 400 А | шт | 4 |   |
| 3 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 4 |   |
| 4 | Прокладання проводів при схованій проводці впорожнинах перекриттів і перегородок | м | 236 |   |
| 5 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типупри відкритій проводці | шт | 4 |   |
| 6 | Установлення вимикачів неутопленого типу привідкритій проводці | шт | 4 |   |
| 7 | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, щопідключаються, до 6 | шт | 4 |   |
| 8 | Установлення щитків освітлювальних групових масоюдо 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 8 |   |
| 9 | Прокладання коробів пластикових | м | 16 |   |
| 10 | Монтаж вініпластових труб для електропроводкидіаметром понад 32 мм до 50 мм | м | 16 |   |

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом “або еквівалент”.

Під час надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.