ОБГРУНТУВАННЯ технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт вхідних груп житлового будинку, розташованого за адресою м. Дніпро, пров. Парусний, б. 19)

 (оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):*** Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт вхідних груп житлового будинку, розташованого за адресою м. Дніпро, пров. Парусний, б. 19), ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи

Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.

1. *Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:* 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пров. Парусний, б. 19
2. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 280000***,00*** грн .
3. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

 Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 30.06.2023.

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління відповідно до заявок ОСББ/ОК ЖБК.

|  |
| --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| Умови виконання робіт Додаток Б.Таблиця Б1 п.2 к=1,2 |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   |   |   |   |
|   | Розділ №1. Поточний ремонт вхідних груп |   |   |   |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_ Підлога |   |   |   |
| 1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 20,8 |   |
| 2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 27 |   |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_ Фасад |   |   |   |
| 3 | Грунтування простих фасадів | м2 | 79,5 |   |
| 4 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчиномпо каменю стін фасадів | м2 | 79,5 |   |
| 5 | Установлення кутиків | м | 40,38 |   |
| 6 | Оклеювання стін скосіткою | м2 | 79,5 |   |
| 7 | Опорядження поверхні стін фасаду набризком | м2 | 62,6 |   |
| 8 | Фарбування перхлорвініловими фарбами попідготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази зземлі та риштувань | м2 | 62,6 |   |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_ Стіни |   |   |   |
| 9 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7шт | м2 | 20,89 |   |
|   | ---------------Стеля |   |   |   |
| 10 | Шпаклювання фасадів мінеральною шпаклівкою | м2 | 22,5 |   |
| 11 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1/до тов.3мм | м2 | 22,5 |   |
| 12 | Опорядження поверхні стель фасаду набризком | м2 | 22,5 |   |
| 13 | Фарбування перхлорвініловими фарбами попідготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази зземлі та риштувань | м2 | 22,5 |   |
| 14 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/посилення вхідної групи /Улаштування посиленнявхідної групи/ | т | 0,0646 |   |
| 15 | Ґрунтування металевих поверхонь за один разґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3 |   |
| 16 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхоньемаллю ПФ-115/за 2 рази | м2 | 3 |   |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_ Отвори |   |   |   |
| 17 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази ранішепофарбованих металевих поверхонь | м2 | 24,5 |   |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_ Покрівля |   |   |   |
| 18 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,272 |   |
| 19 | Ґрунтування металевих поверхонь за два разиґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 19,2 |   |
| 20 | Улаштування покриття козирька з профлиста | м2 | 41 |   |
| 21 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок зготових елементів | м | 30,5 |   |

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом “або еквівалент”.

Під час надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.