ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій у житловому фонді (поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові житлового будинку) за адресою: вул. Висоцького, буд. 2, м. Дніпро

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***  Усунення аварій у житловому фонді (поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові житлового будинку) за адресою: вул. Висоцького, буд. 2, м. Дніпро , код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Висоцького, буд. 2
3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***375 000,00***  грн ( Триста сімдесят п’ять тисяч грн 00 коп). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 31.07.2023

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління відповідно до заявок ОСББ/ОК ЖБК.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знiмання засклених вiконних рам | м2 | 39,44 |  |
| 2 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 24 |  |
| 3 | Розбирання вiдливiв з листової сталi | м | 16,23 |  |
| 4 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | м2 | 1,49 |  |
| 5 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 37,95 |  |
| 6 | Установлення віконних зливів | м | 16,23 |  |

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

Технічні характеристики виробів, які будуть використовуватися для проведення закупівлі:

Коефіцієнти пропускання та відбиття світла (коефіцієнт g, %) не менше - 73,4;

Коефіціент приведеного опору теплопередачі R q не менше (м2 ∙К/Вт) - 0,9;

Водонепроникність, випробувальний тиск (Па) не менше – 450;

Акустичні показники Звукоізоляція Rw (C; Сtr) не менше – 35;

Значення повітропроникності при 100 Па (м3/(год∙м2) не менше – 5,0;

Параметри виробів товщина профілю не менше 70 мм., склопакети 4LowE-14Ar-4-14Ar-4LowE.

Дані вищезазначених показників, розраховані для кліматичної зони 1. Матеріал профілю – ПВХ, сталь з антикорозійним армуванням 1,2 мм., клас профілю – В, кількість камер – 6.