ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт вхідних груп житлового будинку, розташованого за адресою м. Дніпро, ж/м Парус, б.1, б. 1-И)

Код ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):*** Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт вхідних груп житлового будинку, розташованого за адресою м. Дніпро, ж/м Парус, б.1, б. 1-И) , Код ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, ж/м Парус, б.1, б. 1-И
3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***220  000,00***  грн ( Двісті двадцять тисяч грн 00 коп). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 31.07.2023

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління відповідно до заявок ОСББ/ОК ЖБК.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт Додаток Б.Таблиця Б1 п.2 к=1,2 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | | |
|  | | Розділ №1. Поточний ремонт вхідних груп | | | |  | |  | |  | | |
|  | | \_\_\_\_\_\_\_\_ Підлога | | | |  | |  | |  | | |
| 1 | | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею до 20 м2 | | | | м2 | | 31,1 | |  | | |
| 2 | | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | | | | м2 | | 31,1 | |  | | |
|  | | \_\_\_\_\_\_\_\_ Фасад | | | |  | |  | |  | | |
| 3 | | Розбирання облицювання з керамiчних глазурованих  плиток | | | | м2 | | 13,84 | |  | | |
| 4 | | Грунтування простих фасадів | | | | м2 | | 37,87 | |  | | |
| 5 | | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином  по каменю стін фасадів | | | | м2 | | 37,87 | |  | | |
| 6 | | Установлення кутиків | | | | м | | 34,5 | |  | | |
| 7 | | Оклеювання стін скосіткою | | | | м2 | | 37,87 | |  | | |
| 8 | | Опорядження поверхні стін фасаду набризком | | | | м2 | | 27,03 | |  | | |
| 9 | | Фарбування перхлорвініловими фарбами по  підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з  землі та риштувань | | | | м2 | | 27,03 | |  | | |
|  | | \_\_\_\_\_\_\_\_ Стіни | | | |  | |  | |  | | |
| 10 | | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7  шт | | | | м2 | | 10,84 | |  | | |
|  | | ---------------Стеля | | | |  | |  | |  | | |
| 11 | | Шпаклювання фасадів мінеральною шпаклівкою | | | | м2 | | 20 | |  | | |
| 12 | | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-  184-1/до тов.3мм | | | | м2 | | 20 | |  | | |
| 13 | | Опорядження поверхні стель фасаду набризком | | | | м2 | | 20 | |  | | |
| 14 | | Фарбування перхлорвініловими фарбами по  підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з  землі та риштувань | | | | м2 | | 20 | |  | | |
| 15 | | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  /посилення вхідної групи /Улаштування посилення  вхідної групи/ | | | | т | | 0,1175 | |  | | |
| 16 | | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | | | м2 | | 5,46 | |  | | |
| 17 | | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115/за 2 рази | | | | м2 | | 5,46 | |  | | |
|  | | \_\_\_\_\_\_\_\_ Отвори | | | |  | |  | |  | | |
| 18 | | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих металевих поверхонь | | | | м2 | | 30,1 | |  | | |
|  | | \_\_\_\_\_\_\_\_ Покрівля | | | |  | |  | |  | | |
| 19 | | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | | | | т | | 0,238 | |  | | |
| 20 | | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази  ґрунтовкою ГФ-021 | | | | м2 | | 16,8 | |  | | |
| 21 | | Улаштування покриття козирька з профлиста | | | | м2 | | 34,8 | |  | | |
| 22 | | Навішування желобів, водостічних труб, колін, відливів і  лійок з готових елементів | | | | м | | 21,5 | |  | | |
| 23 | | Навантаження сміття вручну | | | | т | | 0,615 | |  | | |
| 24 | | Перевезення сміття до 30 км | | | | т | | 0,615 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |