ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

*Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Робоча, б.168)*

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності*** Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Робоча, б.168) , код ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Робоча, б.168.
3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі **1 550 000,00** грн (Один мільйон п’ятсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 31.07.2023

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління відповідно до заявок ОСББ/ОК ЖБК.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 716 |  |
| 2 | Розбирання парапетних грат | м | 48 |  |
| 3 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 278 |  |
| 4 | Розбирання водостічних труб з листової сталі | м | 100 |  |
| 5 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 716 |  |
| 6 | Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок | м2 | 110 |  |
| 7 | Улаштування контрейок із дошок з прозорами із дощок під покрівлю з листової сталі | м2 | 716 |  |
| 8 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 716 |  |
| 9 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 716 |  |
| 10 | Улаштування з листової сталi пояскiв, сандрикiв, пiдвiконних вiдливiв // коники | м | 74 |  |
| 11 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | м | 156 |  |
| 12 | Улаштування з листової сталі настінних жолобів | м | 102 |  |
| 13 | Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб | м | 142 |  |
| 14 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін // слухових вікон | м | 22 |  |
| 15 | Улаштування з листової сталi пояскiв, сандрикiв, пiдвiконних вiдливiв // снігозатримувач | м | 94 |  |
| 16 | Огородження покрівель перилами | м | 48 |  |
| 17 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 100 |  |