ОБГРУНТУВАННЯ технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку розташованого за адресою: м. Дніпро, пров. Крушельницької, б. 5 )

 (оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):*** Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку розташованого за адресою: м. Дніпро, пров. Крушельницької, б. 5 ), ДК 021:2015:45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.

1. *Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:* 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пров. Крушельницької, б. 5
2. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: **125000*,00*** грн .
3. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

 Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 30.06.2023.

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління відповідно до заявок ОСББ/ОК ЖБК.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

|  |
| --- |
| Умови виконання робіт к=1,2 |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | під'їзд №5 ліфтова |   |   |   |
|   | =================== |   |   |   |
| 1 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, щонаплавляються, із застосуванням газопламеневихпальників, в два шари | м2 | 27 |   |
| 2 | Пропан-бутан технічний | м3 | 4,86 |   |
| 3 | Грунтовка бітумна | т | 0,0216 |   |
| 4 | Руберойд покрівельний (верх) | м2 | 31,05 |   |
| 5 | Руберойд покрівельний (низ) | м2 | 30,51 |   |
|   | під'їзд №1 примикання |   |   |   |
|   | =================== |   |   |   |
| 6 | Ремонт примикань з улаштуванням фартуха зоцинкованої сталі до бетонних стін і парапетів зрулонних покрівельних матеріалів с застосуваннямгазопламеневих пальників, висота примикання 400 мм |  м | 164 |   |
| 7 | Грунтовка бітумна | т | 0,07052 |   |
| 8 | Руберойд покрівельний (верх) | м2 | 96,76 |   |
| 9 | Руберойд покрівельний (низ) | м2 | 96,76 |   |
| 10 | Пропан-бутан технічний | м3 | 14,76 |   |
| 11 | На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань добетонних стін і парапетів з рулонних покрівельнихматеріалів с застосуванням газопламеневих пальниківдодавати до 600мм |  м | 164 |   |
| 12 | Грунтовка бітумна | т | 0,02624 |   |
| 13 | Руберойд покрівельний (верх) | м2 | 36,08 |   |
| 14 | Пропан-бутан технічний | м3 | 5,51 |   |
| 15 | Фартух із оцинк. сталі, шир. 100мм, товщина листа 0,55мм | т | 0,076 |   |

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом “або еквівалент”.

Під час надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.