ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

 Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття)

 житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 14-А

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ***Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 14-А,***  ***Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи***

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 14-А

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі : 330 000,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

 Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 31.08.2023

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління відповідно до заявок ОСББ/ОК ЖБК.

ДЕФЕ КТНИЙ АКТ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Розділ №1. Стеля |   |   |   |
| 1 | Просте штукатурення поверхонь стель всередені будівліцементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону/тов.15мм | м2 | 37,9 |   |
| 2 | Протравлення цементної штукатурки протигрибковимЗасобом кількість: 37,9+4+4,8 | м2 | 46,7 |   |
| 3 | Ґрунтування стель кількість: 37,9+4+4,8 | м2 | 46,7 |   |
| 4 | Просте фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по штукатурці тазбірних конструкціях, підготовлених під фарбуваннякількість: 37,9+4+4,8 | м2 | 46,7 |   |
|   | Розділ №2. Стіни |   |   |   |
| 5 | Улаштування перемичок із металевого кутикакількість: (1+1)\*3,77/1000 |  т | 0,00754 |   |
| 6 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегликількість: r2(0,8х0,12)+r2(1,37х1,97\*0,12)\*0 |  м3 | 0,1 |   |
| 7 | Ґрунтування металевих поверхонь за один разґрунтовкою ГФ-021 кількість: r2(52\*0,00754) | м2 | 0,39 |   |
| 8 | Протравлення цементної штукатурки протигрибковимЗасобом кількість: 48,6+25 | м2 | 73,6 |   |
| 9 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін відвапняної фарби | м2 | 25 |   |
| 10 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівліцементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетонукількість: r2(48,6+25\*0+0,8х2+(1,37х1,97)\*2\*0) | м2 | 50,2 |   |
| 11 | Нанесення бетон-контактакількість: r2(48,6+25+0,8х2+1,37\*1,97\*0) | м2 | 75,2 |   |
| 12 | Просте фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по штукатурці тазбірних конструкціях, підготовлених під фарбуваннякількість: r2(48,6+25+1,2х2+0,8х2+(1,37\*1,97)\*2\*0) | м2 | 77,6 |   |
| 13 | Улаштування перегородок на металевому однорядномукаркасі з обшивкою OSB листами абогіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією ужитлових і громадських будівлях | м2 | 10,4 |   |
| 14 | Оброблення швів сухої штукатурки обклеюваннямармувальною стрічкою кількість: -r2((1,7)/1,1х10,4) | м | -16,07 |   |
| 15 | Улаштування обшивки стін OSB листами [фальшстіни]по металевому каркасу | м2 | 1,6 |   |
| 16 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами притовщині заповнення 100 мм | м2 | -1,6 |   |
| 17 | Оброблення швів сухої штукатурки обклеюваннямармувальною стрічкою кількість: -r2((0,86)/1,1х1,6) | м | -1,25 |   |
| 18 | Улаштування перегородок на металевому однорядномукаркасі з обшивкою OSB листами абогіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції ужитлових і громадських будівлях | м2 | 1,2 |   |
| 19 | Оброблення швів сухої штукатурки обклеюваннямармувальною стрічкою кількість: -r2((1,7)/1,1х1,2) | м | -1,85 |   |
| 20 | Просте фарбування колером олійним стін по деревукількість: 1,6\*2+10,4х2х2+1,2\*2х2 | м2 | 49,6 |   |
|   | Розділ №3. Укоси |   |   |   |
| 21 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та двернихукосів по бетону та каменю/тов.14мм | м2 | 4,6 |   |
| 22 | Нанесення бетон-контакта | м2 | 4,6 |   |
| 23 | Просте фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами укосів по штукатурці тазбірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 4,6 |   |
|   | Розділ №4. Підлога |   |   |   |
| 24 | Ґрунтування підлоги кількість: 39,4+2,1 | м2 | 41,5 |   |
| 25 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатуренихПоверхонь кількість: 39,4+2,1 | м2 | 41,5 |   |
|   | Розділ №5. Прорізи |   |   |   |
| 26 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів уперегородках з каркасом із сталевих профілівкількість: (0,8+2)х2х3 |  м | 16,8 |   |
| 27 | Заповнення дверних прорізів ламінованими двернимиблоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,серія блоку ДГ-21-8 кількість: 2+1 |  блок | 3 |   |
| 28 | Установлення дверних наборів урізнихкількість: 2+1 |  шт | 3 |   |
| 29 | Просте фарбування дверних прорізів по деревукількість: 2,0х0,8х2,7х3 | м2 | 12,96 |   |
| 30 | (Демонтаж) Установлення металевих дверних коробокіз навішуванням дверних полотен/Дверні блоки металевівнутрішні кількість: r2(1х2,4х2+1,3\*1,97) | м2 | 7,36 |   |
| 31 | Установлення металевих дверних коробок ізнавішуванням дверних полотен/Дверні блоки металевівнутрішні протипожежні ЕІ 30 кількість: 0,98х2,05х2 | м2 | 4,018 |   |
| 32 | Установлення металевих дверних коробок ізнавішуванням дверних полотен/Дверні блоки металевізовнішні | м2 | 2,7 |   |
|   | Розділ №6. Електромонтажні роботи |   |   |   |
| 33 | Монтаж вініпластових труб для електропроводкидіаметром 20 мм | м | 120 |   |
| 34 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2до 6 мм2 | м | 120 |   |
| 35 | Монтаж вініпластових труб для електропроводкидіаметром 20 мм | м | 50 |   |
| 36 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2до 16 мм2 в труби | м | 50 |   |
| 37 | Установлення щитків масою до 3 кг у готовій ніші або настіні | шт | 1 |   |
| 38 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 2+2 | шт | 4 |   |
| 39 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу | шт | 2 |   |
| 40 | Установлення блоків з кількістю установлюванихапаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4 | шт | 2 |   |
| 41 | Установлення вимикачів неутопленого типу | шт | 8 |   |
| 42 | Монтаж світильників світлодіодних влагостійких | шт | 10 |   |
| 43 | Монтаж світильників аварійних | шт | 6 |   |
|   | Розділ №7. Сантехнічні роботи |   |   |   |
|   | =======душевий піддон |   |   |   |
| 44 | Установлення змішувачів з лійкою | шт | 1 |   |
| 45 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 1 |   |
| 46 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегликількість: r2(0,06) |  м3 | 0,06 |   |
| 47 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 2 |   |
| 48 | Улаштування теплої підлоги з електричних нагрівальнихматів | м2 | 1 |   |
| 49 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів,переріз до 2,5 мм2 |  шт | 2 |   |
| 50 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 2 |   |
| 51 | Установлення пластикових кутиків | м | 5 |   |
|   | Розділ №8. Вентиляція |   |   |   |
| 52 | Свердління кільцевими алмазними свердлами ззастосуванням охолоджувальної рідини /води/ взалізобетонних конструкціях горизонтальних отворівглибиною 200 мм, діаметром 160 мм | шт | 3 |   |
| 53 | Додавати на кожні 10 мм зміни глибини свердліннякільцевими алмазними свердлами з застосуваннямохолоджувальної рідини /води/ в залізобетоннихконструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм/до 400мм/ | шт | 3 |   |
| 54 | Установлення грат кількість: 3+3 | грати | 6 |   |
| 55 | Установлення вентиляторів Ф150 | шт | 3 |   |