ОБГРУНТУВАННЯ технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку за адресою : м.Дніпро, просп.Дмитра Яворницького, буд. 13/15

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку за адресою : м.Дніпро, просп.Дмитра Яворницького, буд. 13/15, ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи

Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.

1. *Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:* 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп.Дмитра Яворницького, буд. 13/15
2. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 350000,00 грн .
3. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 20.12.2023.

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління відповідно до заявок ОСББ/ОК ЖБК.

***Дефектний акт***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт Таб. Б1 п. 1 к=1,2 | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |  |  |  |
| 1 | Знімання дверних полотен | | м2 | 9 |  |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 5 |  |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | | м2 | 13,5 |  |
|  | ПРОЕМЫ | |  |  |  |
| 4 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | | м2 | 1,8 |  |
| 5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | | шт | 1 |  |
| 6 | Установлення замків дверних урізних | | шт | 1 |  |
| 7 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | | м2 | 7,2 |  |
| 8 | Установлення дверних доводчиков | | шт | 4 |  |
|  | СТЕНЫ | |  |  |  |
| 9 | Устройство перегородок на металлическом  однорядном каркасе с обшивкой гипсокартонными  листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с  изоляцией в жилых и общественных зданиях,  толщиной 100мм | | м2 | 1 |  |
| 10 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | | м2 | 7,5 |  |
| 11 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою | | м2 | 9 |  |
| 12 | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 9 |  |
| 13 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | | м2 | 108 |  |
| 14 | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 108 |  |
|  | ПОЛЫ | |  |  |  |
| 15 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею до 20 м2 | | м2 | 13,5 |  |
| 16 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати до 50мм | | м2 | 13,5 |  |
| 17 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині  із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7  до 12 шт | | м2 | 13,5 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,  25 м2 | місць | 12 |  |
| 19 | Просте олійне фарбування раніше пофарбованих  підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби  до 10% | м2 | 19,1 |  |
|  | СТЕЛЯ |  |  |  |
| 20 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 32,5 |  |
| 21 | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 32,5 |  |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |
| 22 | Демонтаж світильників | шт | 7 |  |
| 23 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 4 |  |
| 24 | Демонтаж кабелю | м | 52 |  |
|  | Монтажне работы |  |  |  |
| 25 | Монтаж світильників для аварійного освітлення з  акумулятором | шт | 7 |  |
| 26 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 8 |  |
| 27 | Установлення перемикачів утопленого типу при  схованій проводці | шт | 4 |  |
| 28 | Прокладання коробів пластикових | м | 60 |  |
| 29 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35  мм2 у коробах | м | 70 |  |
| 30 | Установлення щитків освітлювальних групових масою  до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 31 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і  3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 2 |  |
| 32 | Коробка розподільна настінна для кабеля в  пластмасовій оболонці | коробка | 2 |  |
| 33 | Установлення вентиляторів | шт | 4 |  |
| 34 | Навантаження сміття вручну | т | 1,1 |  |
| 35 | Перевезення сміття до 30 км | т | 1,1 |  |
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | демонтажні роботи ----------------------- |  |  |  |
| 36 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |  |
| 37 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання | м | 24 |  |
|  | монтажні роботи ------------------------- |  |  |  |
| 38 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 24 |  |
| 39 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення | шт | 7 |  |
| 40 | Установлення умивальників | к-т | 2 |  |
| 41 | Установлення змішувачів | шт | 2 |  |
| 42 | Демонтаж унітазів | к-т | 1 |  |
|  | ----------------- монтажні роботи ------------------- |  |  |  |
| 43 | Установлення чаш [унітазів] | к-т | 2 |  |

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом “або еквівалент”.

Під час надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.