ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

***Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку за адресою: вул. Робоча, буд. 178, м. Дніпро***

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку за адресою: вул. Робоча, буд. 178, м. Дніпро, Код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Робоча, буд. 178
3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  **653 699,00 грн**. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

 Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 20.12.2023

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Розділ №1. Підлога |   |   |   |
| 1 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 50 |   |
| 2 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої сумішітовщиною 50 мм | м2 | 88 |   |
|   | /норма витрат:0,15кг/50кг цементу/ |   |   |   |
| 3 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 88 |   |
| 4 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 88 |   |
|   | Розділ №2. Стіни |   |   |   |
| 5 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійноїфарби | м2 | 54 |   |
| 6 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін відвапняної фарби | м2 | 60 |   |
| 7 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетонувапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20мм | м2 | 40 |   |
| 8 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару приремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 5м2/до тов.10мм | м2 | -40 |   |
| 9 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівліштукаткрним розчином по каменю та бетону тов.10мм | м2 | 110 |   |
| 10 | Протравлення цементної штукатурки протигрибковимзасобом | м2 | 264 |   |
| 11 | Улаштування вертикальної гідроізоляції стін |  м2 | 264 |   |
| 12 | Нанесення бетон-контакта | м2 | 264 |   |
| 13 | Просте фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по штукатурці тазбірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 264 |   |
| 14 | Улаштування обшивки стін OSB листами [фальшстіни]по металевому каркасу | м2 | 21 |   |
| 15 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами притовщині заповнення 100 мм | м2 | -21 |   |
| 16 | Оброблення швів сухої штукатурки обклеюваннямармувальною стрічкою | м | -16,42 |   |
| 17 | Ґрунтування стін | м2 | 42 |   |
| 18 | Просте фарбування колером олійним стін короба подереву | м2 | 42 |   |
|   | /норма витрат: 260мг/1м2/1 шар/ |   |   |   |
|   | Розділ №3. Стеля |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відвапняної фарби | м2 | 68 |   |
| 20 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетонувапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20мм | м2 | 20 |   |
| 21 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару приремонті штукатурки стель вапняним розчином, площадо 5 м2/до тов.10мм | м2 | -20 |   |
| 22 | Протравлення цементної штукатурки протигрибковимзасобом | м2 | 88 |   |
| 23 | Ґрунтування стель | м2 | 88 |   |
| 24 | Просте фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по штукатурці тазбірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 88 |   |
|   | Розділ №4. Перегородки |   |   |   |
| 25 | Розбирання дерев'яних поштукатурених перегородок іздощок(дранка) |  м2 | 8 |   |
| 26 | Улаштування перегородок на металевому однорядномукаркасі з обшивкою OSB листами абогіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції ужитлових і громадських будівлях | м2 | 8 |   |
| 27 | Оброблення швів сухої штукатурки обклеюваннямармувальною стрічкою | м | -12,36 |   |
| 28 | Ґрунтування стін | м2 | 32 |   |
| 29 | Просте фарбування колером олійним стін по дереву | м2 | 32 |   |
| 30 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 11,4 |   |
|   | Розділ №5. Прорізи |   |   |   |
| 31 | Знімання дверних полотен |  м2 | 6,4 |   |
| 32 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |   |
| 33 | Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркаснихстінах та в перегородках |  шт | 3 |   |
| 34 | Заповнення дверних прорізів ламінованими двернимиблоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,серія блоку ДГ-21-8 |  блок | 4 |   |
| 35 | Установлення дверних наборів урізних |  шт | 4 |   |
| 36 | Просте фарбування дверних прорізів по дереву | м2 | 15,36 |   |
| 37 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази ранішепофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2[оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] зземлі та риштувань/металеві двері | м2 | 8,2 |   |
|   | Розділ №6. Сходи |   |   |   |
| 38 | Ремонт бетонних східців | шт | 12 |   |
| 39 | Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю | м | 28,8 |   |
| 40 | Ґрунтування східців | м2 | 5,4 |   |
| 41 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатуренихповерхонь | м2 | 5,4 |   |
|   | Розділ №7. Електромонтажні роботи |   |   |   |
| 42 | Монтаж вініпластових труб для електропроводкидіаметром 20 мм | м | 200 |   |
| 43 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2до 6 мм2 | м | 200 |   |
| 44 | Монтаж вініпластових труб для електропроводкидіаметром 20 мм | м | 200 |   |
| 45 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2до 16 мм2 в труби | м | 200 |   |
| 46 | Монтаж вініпластових труб для електропроводкидіаметром 32 мм | м | 15 |   |
| 47 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2до 35 мм2 в труби | м | 15 |   |
| 48 | Установлення щитків масою до 3 кг у готовій ніші або настіні | шт | 1 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 12 |   |
| 50 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу | шт | 12 |   |
| 51 | Установлення вимикачів неутопленого типу | шт | 8 |   |
| 52 | Монтаж світильників світлодіодних влагостійких | шт | 16 |   |
| 53 | Монтаж світильників аварійних | шт | 7 |   |
|   | Розділ №8. Сантехнічні роботи |   |   |   |
| 54 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднанимбачком/дорослий | к-т | 2 |   |
| 55 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямхолодної води/дорослих | к-т | 2 |   |
| 56 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром20 мм | м | 6 |   |
| 57 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 50 мм | м | 5 |   |
| 58 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 110 мм | м | 3 |   |
|   | Розділ №9. Інші роботи |   |   |   |
| 59 | Установлення лавок | шт | 8 |   |
| 60 | Навантаження сміття вручну |  т | 4,235 |   |
| 61 | Перевезення сміття до 30 км | т | 4,235 |   |