ОБГРУНТУВАННЯ технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

**оточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку за адресою: вул Володимира Мономаха, буд. 29, м.Дніпро**

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **оточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку за адресою: вул Володимира Мономаха, буд. 29, м.Дніпро**

, ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. *Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:* 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул Володимира Мономаха, буд. 29
3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 319085,99 грн
4. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 20.12.2023.

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу Департаменту

***Дефектний акт***

***Дефектний акт***

Умови виконання робіт Таб. Б1 п. 1 к=1,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Підлога |  |  |  |
| 1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 45 |  |
| 2 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати до 50мм | м2 | 45 |  |
| 3 | Устройство стяжек самовыравнивающих из смеси  Cerezit CN-69 толщиной 5 мм | м2 | 112,53 |  |
| 4 | Исключать на каждый 1 мм стяжек  самовыравнивающих из смеси Cerezit CN-69 до t=3 мм | м2 | -112,53 |  |
| 5 | Ґрунтування бетонних поверхонь | м2 | 112,53 |  |
| 6 | Просте олійне фарбування підлог усередині будівлі | м2 | 112,53 |  |
| 7 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині  із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7  до 12 шт | м2 | 2 |  |
| 8 | Установлення лавок | шт | 17 |  |
|  | ВЕНТИЛЯЦІЯ |  |  |  |
| 9 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з  оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5  мм | м2 | 23,9 |  |
| 10 | Установлення вентиляторів | шт | 1 |  |
| 11 | Заміна вентиляційних грат | шт | 10 |  |
|  | демонтажні роботи ----------------------- |  |  |  |
| 12 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 2 |  |
| 13 | (Демонтаж) Установлення водопідігрівачів ємкісних  місткістю 50 л | шт | 1 |  |
| 14 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу  водопостачання з труб сталевих водогазопровідних  оцинкованих діаметром 20 мм | м | 20 |  |
|  | монтажні роботи ------------------------- |  |  |  |
| 15 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 20 |  |
| 16 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | шт | 6 |  |
| 17 | Установлення водопідігрівачів (бойлер) місткістю 50 л | шт | 1 |  |
| 18 | Установлення умивальників | к-т | 2 |  |
| 19 | Установлення змішувачів | шт | 2 |  |
| 20 | Демонтаж унітазів | к-т | 2 |  |
|  | ----------------- монтажні роботи ------------------- |  |  |  |
| 21 | Установлення чаш [унітазів] | к-т | 2 |  |
|  | ------------------------------ |  |  |  |
| 22 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 3,2 |  |
| 23 | Установлення поліетиленових відводів, колін,  переходів, трійників діаметром до 110 мм | шт | 6 |  |
| 24 | Підключення в діючі внутрішні мережі трубопроводів  каналізації діаметром 100 мм | шт | 1 |  |

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом “або еквівалент”.

Під час надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.