ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

**Поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (напростішого укриття) житлового будинку за адресою: просп.Олександра Поля, буд.17, м.Дніпро**

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (напростішого укриття) житлового будинку за адресою: просп.Олександра Поля, буд.17, м.Дніпро, ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп.Олександра Поля, буд.17)

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***498903,00*** грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 15.12.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

Умови виконання робіт Таб. Б1 п. 1 к=1,2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РОБОТИ |  |  |  | |
| 1 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5  цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 1 |  | |
| 2 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 2 цеглин | шт | 1 |  | |
| 3 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати  до 200мм | шт | 1 |  | |
| 4 | Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 1,0  м2 | місць | 12 |  | |
|  | СТІНИ |  |  |  | |
| 5 | Устройство перегородок на металлическом однорядном  каркасе с обшивкой гипсокартонными листами или  гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией в  жилых и общественных зданиях, толщиной 100мм | м2 | 20 |  | |
| 6 | Ґрунтування бетонних поверхонь | м2 | 112 |  | |
| 7 | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 112 |  | |
|  | СТЕЛЯ |  |  |  | |
| 8 | Ґрунтування бетонних поверхонь | м2 | 63,5 |  | |
| 9 | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 63,5 |  | |
|  | ПРОЇМИ |  |  |  | |
| 10 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх  прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | м2 | 3,78 |  | |
| 11 | Установлення замків дверних урізних | шт | 2 |  | |
| 12 | Просте фарбування білилом дверних блоків,  підготовлених під друге фарбування, по дереву | м2 | 3,78 |  | |
| 13 | Монтаж конструкцій дверей | т | 0,08 |  | |
| 14 | Установлення дверних доводчиков | шт | 1 |  | |
| 15 | Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше  пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2  (Дверних металевих блоків ) | м2 | 3,78 |  | |
|  | ПІДЛОГА |  |  |  | |
| 16 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 63,5 |  | |
| 17 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати до 30мм | м2 | 63,5 |  | |
| 18 | Ґрунтування бетонних поверхонь | м2 | 63,5 |  | |
| 19 | Просте олійне фарбування підлог усередині будівлі | м2 | 63,5 |  | |
| 20 | Установлення лавок | шт | 20 |  | |
|  | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  | |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  | |
| 21 | Демонтаж світильників | шт | 2 |  | |
| 22 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 4 |  | |
| 23 | Демонтаж кабелю | м | 18 |  | |
|  | Монтажні роботи |  |  |  | |
| 24 | Монтаж світильників для аварійного освітлення з  акумулятором | шт | 5 |  | |
| 25 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп кількість  ламп понад 2 до 4 шт | шт | 6 |  | |
| 26 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до  3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  | |
| 27 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-  х полюсних на струм до 25 А | шт | 2 |  | |
| 28 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій  проводці | шт | 4 |  | |
| 29 | Установлення блоків з кількістю установлюваних  апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 5 | шт | 1 |  | |
| 30 | Прокладання коробів пластикових | м | 40 |  | |
| 31 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2  у коробах | м | 50 |  | |
| 32 | Установлення вентиляторів | шт | 1 |  | |
|  | Запасний вихід |  |  |  | |
| 33 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,039 |  | |
| 34 | Обрамлення дверного отвору кутовою сталлю | м | 12 |  | |
| 35 | Фарбування обрамлення дверного отвору | м2 | 4,08 |  | |
| 36 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 1,2 |  |
| 37 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 6 |  |
| 38 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні  конструкції, група ґрунту 2 | м3 | 10 |  |
| 39 | Улаштування сходив безбалкових товщиною до 200 мм  на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 5 |  |
| 40 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,  група ґрунту 1 | м3 | 5 |  |
| 41 | Навантаження сміття вручну | т | 10,745 |  |
| 42 | Перевезення сміття до 30 км | т | 10,745 |  |
|  | САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ |  |  |  |
|  | монтажні роботи ------------------------- |  |  |  |
| 43 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 4 |  |
| 44 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  32 мм | м | 2 |  |
| 45 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | шт | 2 |  |
| 46 | Установлення умивальників | к-т | 1 |  |
|  | каналізація --------------------------------- |  |  |  |
| 47 | Установлення чаш [унітазів] | к-т | 1 |  |
| 48 | Установлення насосів відцентрованих ( дренажно -  фікальні) | шт | 1 |  |
| 49 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 1,5 |  |