ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул.Криворізька, буд.70)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул.Криворізька, буд.70), Код ДК 021:2015:45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул.Криворізька, буд.70)

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***300000,00*** грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

 Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 15.11.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

Умови виконання робіт к=1,2 (згідно з Таблиця Б1 п.2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2 | 328 |   |
| 2 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, щонаплавляються, із застосуванням газопламеневихпальників, в два шари | м2 | 68,7 |   |
| 3 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, щонаплавляються, із застосуванням газопламеневихпальників, в один шар | м2 | 259,3 |   |
| 4 | Ремонт примикань до бетонних стін і парапетів зрулонних покрівельних матеріалів с застосуваннямгазопламеневих пальників, висота примикання 400 мм |  м | 54 |   |
| 5 | На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань доцегляних стін і парапетів з рулонних покрівельнихматеріалів с застосуванням газопламеневих пальниківдодавати до висоти 1000мм (верхній шар) |  м | 54 |   |
| 6 | Ремонт примикань з улаштуванням фартуха зоцинкованої сталі до бетонних стін і парапетів зрулонних покрівельних матеріалів с застосуваннямгазопламеневих пальників, висота примикання 400 мм |  м | 8,6 |   |
| 7 | На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань доцегляних стін і парапетів з рулонних покрівельнихматеріалів с застосуванням газопламеневих пальниківвиключати до висоти 250мм |  м | -8,6 |   |
| 8 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів (шир.300мм) | м | 66,5 |   |
| 9 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів (вихід напокрівлю шир.290мм) | м | 8,3 |   |
| 10 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі тапомостів | м | 36,5 |   |
| 11 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок зготових елементів | м | 36,5 |   |