**Додати WMS шар з ПКК до проекту ArcMap**

ArcGIS забезпечує можливість роботи з шарами WMS. Відкрийте робоче вікно ArcMap (версія 10.2)



На панелі інструментів натисніть . У відкритому вікні у полі "Look in" оберіть з випадаючого списку "GIS Servers"



Далі необхідно створити WMS підключення. Для цього двічі клацніть лівою клавішею маніпулятора миші на "Add WMS Server"



Далі необхідно вказати URL адресу для підключення відповідного шару WMS. Наприклад, для того, щоб відобразити в ArcMap інформацію з Містобудівниого кадастру, вкажіть у полі "URL" наступне <https://kadastr.apu.dp.ua/arcgis/services/Kadastr/Dnepr_zoning_Open_MSK/MapServer/WMSServer>?  та натисніть "ОК".



Нове підключення створено. Далі двічі клацніть лівою клавішею маніпулятора миші на назві нового підключення.

У дереві каталогу оберіть необхідний шар та натисніть "Add"



У робочому вікні ArcMap буде відображено обраний шар

Примітка: для коректного відображення на карті встановіть для доданих шарів систему координат WGS 84 / Pseudo Mercator EPSG:3857

Примітка: зверніть увагу, що функція GetFeatureInfo в даній реалізації не підтримується.