**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваноївартості предмета закупівлі**

**Поточний ремонт системи каналізації житлового будинку за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, буд. 17, під'їзд 2**

**(усунення аварій в житловому фонді)**

 (оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективневикористання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради

2. Код ЄДРПОУ: 44013254.

3. Місцезнаходження замовника: 49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7.

4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади (п.3 ч.1 ст.2 Закону України “Про публічні закупівлі”).

5. Назва предмета закупівлі: Поточний ремонт системи каналізації житлового будинку за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, буд. 17, під'їзд 2 (усунення аварій в житловому фонді)

6. Код за ДК: 021:2015:  45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи

7. Кількість послуг: 1 послуга

8. Місце надання послуг: 49100 м. Дніпро, просп. Героїв, буд. 17, під'їзд 2.

9. Відкриті торги з особливостями.

10. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-02-20-002765-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

46 300,00 грн з ПДВ (сорок шість тисяч триста гривень 00 коп).

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.2 ч.1 розділу ІІІ наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 із змінами, шляхом використання інформації про вартість послуг з наданих комерційних пропозицій.

**Розмір бюджетного призначення:** передбачено бюджетним асигнуванням на 2025 рік згідно з рішенням ДМР від 04.12.2024 №2/59 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2025 рік» зі змінами. КПКВК МБ 4416011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (КЕКВ 2240).

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Закупівля необхідна для приведення у належний стан електричних мереж житлового будинку.

Термін надання послуг: до 31.12.2025.

|  |
| --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **на** Поточний ремонт системи каналізації житлового будинку за адресою:м. Дніпро, пр.Героїв, 17, під'їзд 2 |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Розділ №1. Каналізація |   |   |   |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 0,35 |   |
| 2 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 1,05 |   |
| 3 | Навантаження сміття вручну |  т | 2,3975 |   |
| 4 | Перевезення сміття до 20 км | т | 2,3975 |   |
| 5 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 мбез кріплень з укосами, група ґрунту 2, в мiсцях, щознаходяться на вiдстанi до 1 м вiд кабелiв,прокладених у трубопроводах або коробках, а також вiдводопровiдних i каналiзацiйних труб |  м3 | 14 |   |
| 6 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,група ґрунту 2 |  м3 | 14 |   |
| 7 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови із щебеню | м3 | 1,05 |   |
| 8 | Улаштування одношарових асфальтобетоннихпокриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистоїасфальтобетонної суміші товщиною 3 см | м2 | 7 |   |
| 9 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-46-1 до 5 см | м2 | 7 |   |
| 10 | (Демонтаж) трубопроводу в траншеях із труб чавуннихканалізаційних діаметром 150 мм | м | 9 |   |
| 11 | Прокладання трубопроводів каналізації з трубдіаметром до 160 мм | м | 9 |   |
| 12 | Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 ммпри проході труб через фундаменти та стіни колодязів | шт | 2 |   |
| 13 | Свердління кільцевими алмазними свердлами ззастосуванням охолоджувальної рідини /води/ взалізобетонних конструкціях горизонтальних отворівглибиною 200 мм, діаметром до 200 мм | шт | 1 |   |
| 14 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибинисвердління кільцевими алмазними свердлами ззастосуванням охолоджувальної рідини /води/ взалізобетонних конструкціях горизонтальних отворівдіаметром 200 мм до 600 мм | шт | 1 |   |
|   |