**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваноївартості предмета закупівлі**

**Поточний ремонт системи каналізації житлового будинку за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, буд. 17, під'їзд 2**

**(усунення аварій в житловому фонді)**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективневикористання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради

2. Код ЄДРПОУ: 44013254.

3. Місцезнаходження замовника: 49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7.

4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади (п.3 ч.1 ст.2 Закону України “Про публічні закупівлі”).

5. Назва предмета закупівлі: Поточний ремонт системи каналізації житлового будинку за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, буд. 17, під'їзд 2 (усунення аварій в житловому фонді)

6. Код за ДК: 021:2015:  45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи

7. Кількість послуг: 1 послуга

8. Місце надання послуг: 49100 м. Дніпро, просп. Героїв, буд. 17, під'їзд 2.

9. Відкриті торги з особливостями.

10. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-02-20-002765-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

46 300,00 грн з ПДВ (сорок шість тисяч триста гривень 00 коп).

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.2 ч.1 розділу ІІІ наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 із змінами, шляхом використання інформації про вартість послуг з наданих комерційних пропозицій.

**Розмір бюджетного призначення:** передбачено бюджетним асигнуванням на 2025 рік згідно з рішенням ДМР від 04.12.2024 №2/59 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2025 рік» зі змінами. КПКВК МБ 4416011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (КЕКВ 2240).

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Закупівля необхідна для приведення у належний стан електричних мереж житлового будинку.

Термін надання послуг: до 31.12.2025.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | |
|  | |  | | | |
| **на** Поточний ремонт системи каналізації житлового будинку за адресою:м. Дніпро, пр.Героїв, 17, під'їзд 2 | | | | | |
|  | |  | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | |
|  | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ №1. Каналізація | |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | | м3 | 0,35 |  |
| 2 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | | м3 | 1,05 |  |
| 3 | Навантаження сміття вручну | | т | 2,3975 |  |
| 4 | Перевезення сміття до 20 км | | т | 2,3975 |  |
| 5 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м  без кріплень з укосами, група ґрунту 2, в мiсцях, що  знаходяться на вiдстанi до 1 м вiд кабелiв,  прокладених у трубопроводах або коробках, а також вiд  водопровiдних i каналiзацiйних труб | | м3 | 14 |  |
| 6 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,  група ґрунту 2 | | м3 | 14 |  |
| 7 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів  основи із щебеню | | м3 | 1,05 |  |
| 8 | Улаштування одношарових асфальтобетонних  покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої  асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | | м2 | 7 |  |
| 9 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або  виключати до норми 18-46-1 до 5 см | | м2 | 7 |  |
| 10 | (Демонтаж) трубопроводу в траншеях із труб чавунних  каналізаційних діаметром 150 мм | | м | 9 |  |
| 11 | Прокладання трубопроводів каналізації з труб  діаметром до 160 мм | | м | 9 |  |
| 12 | Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм  при проході труб через фундаменти та стіни колодязів | | шт | 2 |  |
| 13 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з  застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в  залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів  глибиною 200 мм, діаметром до 200 мм | | шт | 1 |  |
| 14 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини  свердління кільцевими алмазними свердлами з  застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в  залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів  діаметром 200 мм до 600 мм | | шт | 1 |  |
|  | | | | | | |