|  |
| --- |
|  |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

згідно предмета закупівлі **(код ДК 021:2015 код 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)** Послуги з поточного ремонту санвузла для маломобільних груп населення відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель та споруд"

|  |
| --- |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243441234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344 | ПРИЙМАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯСантехнічні роботиДемонтаж унітазів зі змивними бачкамиДемонтаж умивальникаДемонтаж ванниПробивання отворів глибиною 60мм, перерізом 100\*100мм в залізобетонних та бетонних стінахПрокладання трубопроводiв каналiзацiї зполіпропіленових ( ПВХ ) труб дiаметром 110 ммПрокладання трубопроводiв каналiзацiї зполіпропіленових ( ПВХ ) труб дiаметром 50 ммПідключення до існуючих мереж каналізації діаметром 110 ммБетонування отворiв у мiсцях проходу труб каналізації вбетонних стінахУстановлення умивальника з ногою Установлення змішувачівУстановлення сифонаУстановлення змішувача на душУстановлення стійки на душУстановлення унітазів зі змивними бачкамиУстановлення поручнів для інвалідів ( в т.ч. відкідних)Установлення відкидного сидіння в душову кабінуУстановлення тримачів Установлення дзеркалУстановлення трапуУстановлення водонагрівача 100 л з підключеннямДверіДемонтаж дверних коробок з вiдбиванням штукатурки в укосах Знiмання дверних полотенВстановлення дверної ручки з замкомПідлогаДемонтаж керамічних плиток з підлогиУлаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм Улаштування покриттів підлоги з керамічних плиток Демонтаж лінолеумуУлаштування покриття з лінолеумуСтіниЗакладання отвору газоблокомДемонтаж керамічних плиток з стінОчищення вручну стін від фарбиШпаклювання стін шпаклівкоюГрунтування стін Улаштування покриттів стін з керамічних плиток Фарбування стін водоемульсiйними сумiшамиСтеляОчищення вручну стелі від фарбиГрунтування стеліШпаклювання стелі шпаклівкоюФарбування стелі водоемульсiйними сумiшамиЕлектричні роботиДемонтаж світильникаПрокладання проводiв перерiзом до 6 мм2Монтаж свiтильникiвУстановлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшнихУстановлення розетки ЦОКОЛЬНИЙ ПОВЕРХ Сантехнічні роботиДемонтаж унітазів зі змивними бачкамиДемонтаж умивальникаПробивання отворів глибиною 40мм, перерізом 50\*50мм в залізобетонних та бетонних стінахДемонтаж трубопроводу водопостачання з трубсталевих водогазопровiдних дiаметром 20 ммДемонтаж трубопроводiв каналiзацiї зтруб сталевих дiаметром 110 ммДемонтаж трубопроводiв каналiзацiї зтруб сталевих дiаметром 50 ммПрокладання трубопроводiв каналiзацiї зполіпропіленових ( ПВХ ) труб дiаметром 110 ммПрокладання трубопроводiв каналiзацiї зполіпропіленових ( ПВХ ) труб дiаметром 50 ммПрокладання трубопроводiв водопостачання з трубполiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром20, ммПідключення до існуючих мереж каналізації діаметром 110 ммПідключення до існуючих мереж водопроводу діаметром 20 ммІзоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену Установлення унітазів зі змивними бачкамиУстановлення умивальника з ногою Установлення змішувачів(Електричний проточний водонагрівач)Установлення сифонаУстановлення крана водорозбірногоДверіДемонтаж дверних коробок з вiдбиванням штукатурки в укосах Знiмання дверних полотенЗаповнення дверних прорізів пластиковими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піниПідлогаДемонтаж керамічних плиток з підлогиУлаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм Улаштування покриттів підлоги з керамічних плиток СтіниДемонтаж керамічних плиток з стінОчищення вручну стін від фарбиЗабивання отворiв у мiсцях проходу труб водопостачання в бетонних стінахШпаклювання стін шпаклівкоюГрунтування стін Улаштування покриттів стін з керамічних плиток Фарбування стін водоемульсiйними сумiшамиУкосиШтукатурення поверхонь дверних укосiв по бетону та каменюШпаклювання укосів шпаклівкоюГрунтування укосівФарбування укосів водоемульсiйними сумiшамиСтеляОчищення вручну стелі від фарбиГрунтування стеліШпаклювання стелі шпаклівкоюФарбування стелі водоемульсiйними сумiшами Електричні роботиДемонтаж світильникаПрокладання проводiв перерiзом до 6 мм2Монтаж свiтильникiвУстановлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшнихУстановлення розеткиНавантаження та вивезення сміття вручну | К-тК-тК-тМММШтМштштШтШтШтШтШтШтШтШтШтштштштштм2м2м2м2м2м2м2м2м2м2м2м2м2м2м2м2штмштштштК-тК-тМММММммштштмштштштштштштштштм2м2м2м2м2мм2м2м2м2м2м2м2м2м2м2м2м2штмштштшт | 111614162221114131111114,34,34,34421512275415124,38,64,34,31151111179110,51,51011101111122133312147265212130,50,50,50,5363311521  1  |   |
|   |

 Всі вимоги повинні бути виконані з урахуванням доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2.-40:2018 « Інклюзивність будівель і споруд», ДСТУ Б SSO 21542:2013 « Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища».

Обсяг та конкретні види Робіт по об’єкту визначаються в кошторисі, що затверджується Замовником. Доставка, демонтажем, монтажем, вивезення сміття здійснює Підрядник. Перевезення та вантажно-розвантажувальних роботи виконує Підрядник

Усі будівельні матеріали закуповуються підрядною організацією (учасник – переможець), та враховуються у кошторисній документації.