На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  від 16 грудня 2020 р. № 1266 надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення до закупівлі:

ДК 021:2015-42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої

UA-2021-10-19-014522-c

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик | Необхідність у закупівлі зумовлена видом основної діяльності підприємства - надання своєчасної, якісної медичної допомоги населенню та забезпечення безперебійної роботи КНП «МП№2»ДМР.  Закупівля здійснюється відповідно до потреб КДВ та заявок на закупівлю згідно зі стандартами якості до даного виду товару.  Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики  предмета закупівлі ДК 021:2015-42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої  **Загальні вимоги:**  Вся запропонована продукція учасника повинна відповідати технічним вимогам цих торгів, якщо пропозиція учасника не відповідає технічним вимогам цих торгів, то пропозиція учасника не розглядаються.  **Специфікація на закупівлю**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№**  **з/п** | **Найменування товару** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | |  | Кондиціонер (площа приміщення до 20 кв.м.) | шт | 45 | |  | Кондиціонер (площа приміщення до 25 кв.м.) | шт | 8 | |  | Кондиціонер (площа приміщення до 35 кв.м.) | шт | 6 |   1**.**Найменування предмету закупівлі: ДК 021:2015: 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої.  2. Товар повинен відповідати своєму функціональному призначенню, вимогам діючих державних стандартів.  3. Загальна кількість кондиціонерів – 59 шт.  4. Товар повинен бути новим, таким що не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені. Упаковка товару повинна бути не пошкоджена.  5. Товар повинен бути укомплектованим інструкцією про використання, викладеною українською мовою;  6. При поставці товару Постачальник надає гарантійні талони та перелік сервісних центрів служби технічної підтримки, у яких буде здійснюватися гарантійне обслуговування цього обладнання на території України.  7. Вимоги до тари та упаковки для кожного комплекту згідно законодавства України: упаковка повинна забезпечити збереженість виробів при їх транспортуванні і зберіганні на протязі термінів, визначених в нормативно-технічній документації до нього.  8. Гарантійний термін - не менше 24 місяців.  9. Місце поставки та кількість товару:  м. Дніпро, просп. Героїв, буд. 22 – 23 шт.:  Кондиціонер (площа приміщення до 20 кв.м.) – 18 шт.;  Кондиціонер (площа приміщення до 25 кв.м.) – 4 шт.;  Кондиціонер (площа приміщення до 35 кв.м.) – 1 шт.  м. Дніпро, вул. Ламана, буд. 4 – 20 шт.:  Кондиціонер (площа приміщення до 20 кв.м.) – 15 шт.;  Кондиціонер (площа приміщення до 25 кв.м.) – 2 шт.;  Кондиціонер (площа приміщення до 35 кв.м.) – 3 шт.  м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 94а – 6 шт.:  Кондиціонер (площа приміщення до 20 кв.м.) – 3 шт.;  Кондиціонер (площа приміщення до 25 кв.м.) – 2 шт.;  Кондиціонер (площа приміщення до 35 кв.м.) – 1 шт.  м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 6а – 10 шт.:  Кондиціонер (площа приміщення до 20 кв.м.) – 9 шт.;  Кондиціонер (площа приміщення до 35 кв.м.) – 1 шт.  10.Постачання, монтаж та підключення кондиціонерів здійснюється за рахунок Постачальника який має надати гарантійний лист про проведення монтажу, підключення кондиціонерів та використання усіх необхідних для цього матеріалів за його власний рахунок .  11.  Після постачання Товару Постачальник має виконати монтаж та пусконалагоджувальні роботи.  12. Монтаж кондиціонера повинен включати в себе прокладання всіх комунікацій, (у тому числі підключення через автоматичні вимикачі) необхідних для належної роботи кондиціонерів.    **1. Технічні характеристики:** Кондиціонер (площа приміщення до 20 кв.м.)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Назва** | **Вимоги** | **Кількість, шт** | | 1 | Кондиціонер | Площа приміщення, кв.м   * До 20 кв.м.   Тип   * [Спліт-система](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43269=78909/)   Тип встановлення внутрішнього блока   * [Настінний](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43264=78874/)   Продуктивність (охолодження/ обігрів), кВт   * 2,3/2,3   Продуктивність (охолодження/ обігрів), BTU   * 7677/8018   Клас енергоефективності   * A/А   Витрати повітря (внутрішній/ зовнішній блок) м3/ч   * 470/1200   Рівень шуму, внутрішній блок, дБ (А)   * 26   Напруга живлення, В ~Гц   * 220-240~50   Споживана потужність (охолодження/обігрів), кВт   * 0,7/0,65   Номінальний ток (охолодженння/обігрів), А   * 5,5   Розміри внутрішнього блоку, мм   * 696/251/190   Розміри зовнішнього блоку, мм   * 720/428/310   Вага внутрішнього блоку, кг   * 8,8/7,5   Вага зовнішнього блоку, кг   * 24/22   Діаметр труб, дюйм   * 1/4¨ / 3/8¨   Максимальна довжина магістралі., м   * 15   Максимальний перепад висот, м   * 10   Холодоагент, г   * R410A/550   Діапазон робочої температури   * +18℃~+43℃/ -7℃~ +24℃   Марка компресора   * GREE   Комплектація   * Внутрішній блок Зовнішній блок Пульт ДУ   Колір   * Білий   Гарантія   * **24 місяці** офіційної гарантії від виробника | 45 |     **2.Технічні характеристики:** Кондиціонер (площа приміщення до 25 кв.м.)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Назва** | **Вимоги** | **Кількість, шт** | | 1 | Кондиціонер | Площа приміщення, кв.м   * До 25 кв.м.   Тип   * [Спліт-система](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43269=78909/)   Тип встановлення внутрішнього блока   * [Настінний](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43264=78874/)   Продуктивність (охолодження/ обігрів), кВт   * 2,6/2,7   Продуктивність (охолодження/ обігрів), BTU   * 8701/9042   Клас енергоефективності   * A/А   Витрати повітря (внутрішній/ зовнішній блок) м3/ч   * 470/1200   Рівень шуму, внутрішній блок, дБ (А)   * 26   Напруга живлення, В ~Гц   * 220-240~50   Споживана потужність (охолодження/обігрів), кВт   * 0,79/0,73   Номінальний ток (охолодженння/обігрів), А   * 6,2   Розміри внутрішнього блоку, мм   * 696/251/190   Розміри зовнішнього блоку, мм   * 720/428/310   Вага внутрішнього блоку, кг   * 9,2/7,7   Вага зовнішнього блоку, кг   * 26,5/24,5   Діаметр труб, дюйм   * 1/4¨ / 3/8¨   Максимальна довжина магістралі., м   * 15   Максимальний перепад висот, м   * 10   Холодоагент, г   * R410A/560   Діапазон робочої температури   * +18℃~+43℃/ -7℃~ +24℃   Марка компресора   * GREE   Комплектація   * Внутрішній блок Зовнішній блок Пульт ДУ   Колір   * Білий   Гарантія   * **24 місяці** офіційної гарантії від виробника | 8 |   **3. Технічні характеристики:** Кондиціонер (площа приміщення до 35 кв.м.)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Назва** | **Вимоги** | **Кількість, шт** | | 1 | Кондиціонер | Площа приміщення, кв.м   * До 35 кв.м.   Тип   * [Спліт-система](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43269=78909/)   Тип встановлення внутрішнього блока   * [Настінний](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43264=78874/)   Продуктивність (охолодження/ обігрів), кВт   * 3,3/3,4   Продуктивність (охолодження/ обігрів), BTU   * 11089/11601   Клас енергоефективності   * A/А   Витрати повітря (внутрішній/ зовнішній блок) м3/ч   * 550/1600   Рівень шуму, внутрішній блок, дБ (А)   * 33   Напруга живлення, В ~Гц   * 220-240~50   Споживана потужність (охолодження/обігрів), кВт   * 1,0/0,94   Номінальний ток (охолодженння/обігрів), А   * 6,3   Розміри внутрішнього блоку, мм   * 770/251/190   Розміри зовнішнього блоку, мм   * 782/540/320   Вага внутрішнього блоку, кг   * 9,9/8,4   Вага зовнішнього блоку, кг   * 32,5/30   Діаметр труб, дюйм   * 1/4¨ / 1/2¨   Максимальна довжина магістралі., м   * 15   Максимальний перепад висот, м   * 10   Холодоагент, г   * R410A/720   Діапазон робочої температури   * +18℃~+43℃/ -7℃~ +24℃   Марка компресора   * GREE   Комплектація   * Внутрішній блок Зовнішній блок Пульт ДУ   Колір   * Білий   Гарантія   * **24 місяці** офіційної гарантії від виробника | 6 |   **Примітки (обов’язково для виконання Учасником):**  \*- При поданні інформації про кількісні характеристики предмету закупівлі у складі тендерної пропозиції  Учасник заповнює у рядку графи "Найменування товару" спочатку зазначається найменування предмету  закупівлі Замовника, а потім через двокрапку Учасник жирним шрифтом вказує назву товару, що пропонується  Учасником, у тому вигляді, як він буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у  видаткових накладних Учасника у разі обрання його переможцем торгів.  *До всіх посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – застосовувати вираз «або еквівалент».*  *Учасники процедури закупівлі обов’язково повинні надати в складі тендерної пропозиції*  *документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним*  *та іншим вимога м до предмета*  *закупівлі.* |
| Очікувана вартість предмета закупівлі | 642 500 грн.  Ціна за одиницю товару визначена моніторингом цін на ринку |

Уповноважена особа: А. Р. Дубик