ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Гідропаркова, б.9, п. 7,8)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***  Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Гідропаркова, б.9, п. 7,8), за ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, Гідропаркова, б.9, п. 7,8
3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***292 403,00***  грн ( Двісті дев’яносто дві тисячі чотириста три грн 00 коп). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 31.06.2023

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління відповідно до заявок ОСББ/ОК ЖБК.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|  | | Додаток Б.Таблиця Б1 п.2 (Виконання ремонтно-  будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків,  будівель і споруд, що експлуатуються ) | |  | |  | |  | |
|  | | Розділ №1. Основна покрівля | |  | |  | |  | |
| 1 | | Розбирання щебеневого захисного шару | | м3 | | 12,3 | |  | |
| 2 | | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-  3 шари | | м2 | | 226,6 | |  | |
| 3 | | Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із  застосуванням газопламеневих пальників | | м2 | | 26,9 | |  | |
| 4 | | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що  наплавляються, із застосуванням газопламеневих  пальників, в два шари | | м2 | | 253,5 | |  | |
|  | | \_\_\_\_ Примикання 800мм (темпіратурний шов) | |  | |  | |  | |
| 5 | | Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з  оцинкованої сталі до бетонних стін і парапетів з  рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням  газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм | | м | | 12 | |  | |
| 6 | | На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до  бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних  матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників  додавати або виключати, до 800 мм | | м | | 12 | |  | |
|  | | \_\_\_\_ Примикання 450мм | |  | |  | |  | |
| 7 | | Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з  оцинкованої сталі до бетонних стін і парапетів з  рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням  газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм | | м | | 59,2 | |  | |
| 8 | | На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до  бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних  матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників  додавати або виключати, до 450 мм | | м | | 59,2 | |  | |
|  | | \_\_\_\_ Примикання 400мм | |  | |  | |  | |
| 9 | | Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з  оцинкованої сталі до бетонних стін і парапетів з  рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням  газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм | | м | | 16,1 | |  | |
|  | | \_\_\_\_ Примикання 300мм | |  | |  | |  | |
| 10 | | Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з  оцинкованої сталі до бетонних стін і парапетів з  рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням  газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм | | м | | 19,5 | |  | |
| 11 | | На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до  бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних  матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників  додавати або виключати, до 300 мм | | м | | -19,5 | |  | |