Додаток 3

*до тендерної документації*

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

«Меблі (ДК 021:2015: 39140000-5 - Меблі для дому)»

Загальні вимоги:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Характеристики | Вимоги |
|  | Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим у цьому додатку до тендерної документації та національним та/або міжнародним стандартам. | Підтвердження відповідності технічних характеристик запропонованого Учасником товару надається Учасником у формі перелічених необхідних документів, наведених у цьому додатку. |
|  | Товар має бути новим, виготовленим не раніше 2023 року | Відповідність, надати гарантійний лист Учасника |
|  | Гарантійний термін експлуатації | Не менше 24 місяців, надати гарантійний лист Учасника |

Кількісні вимоги до предмета закупівлі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Одиниці виміру | Кількість |
| 1 | Тумба приліжкова | Шт. | 28 |

Тумба приліжкова

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування товару | Технічні вимоги | Наявність функції або величина параметра | Відповідність запропонованого товару з посиланням на сторінки технічної документації виробника (проспекти, брошури, інструкції з експлуатації, тощо) |
| *Тумба приліжкова* | Габаритні розміри (Ш\*Г\*В) | 400\*450\*850Н мм |  |
| Матеріал корпусу, полиць та елементів цоколю | ламіноване - ДСП Акация бьянко  18 мм.  Верхня кришка ламіноване – ДСП  Берюза  16мм. |  |
| Матеріал фасаду | ламіноване - ДСП Ваніль  16 мм. |  |
| Кромка протиударна, ПВХ, товщ. 2 мм по лицьовій стороні деталей, та товщ. 0.5 мм по іншим сторонам (колір кромки - в колір корпусу та полиць/фасаду. | Відповідність |  |
| Збірка за допомогою зкритого кріплення Minifix | Наявність |  |
| Опори меблеві, Н-30 мм, з можливістю регулювання по висоті. | Наявність |  |
| Петлі меблеві | Внутрішні з дотягом |  |
| Ручка меблева | РУЧКА DU 26/128 AL АЛЮМІНІЙ ДС СТАНДАРТЛАЙН |  |
| Внутрішнє наповнення: | три відділення за рахунок двох полиць |  |
| Бокові елементи тумби та задня стінка повинні бути вище верхньої кришки тумби на 100 мм, для утворення додаткової корисної площі з бортами по периметру (окрім фасадної сторони) | Наявність |  |
| Зовнішні кути бокових елементів тумби повинні бути заокруглені радіусом мін. 60 мм. | Наявність |  |
| Задня стінка тумби – ламіноване ДСП, 18 мм. | Наявність |  |

Виробник тумби приліжкової повинен відповідати системі управління якості виробництва меблів, дерев’яних конструкцій і столярних виробів, металевих конструкцій і частин конструкцій.

Для підтвердження зазначеного, учасники у складі пропозиції надають сертифікати ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 28000:2007 та ISO 45001-2018 виданих на виробника товару. У разі якщо учасник є виробником товарів та наведені сертифікати видані на його ім’я, то такі учасники у складі пропозиції надають довідку в довільній формі із зазначенням інформації про те, що учасник є виробником товарів, також зазначається перелік видів діяльності із виготовлення товарів, що є предметом закупівлі та надаються підтвердні документи. У разі якщо учасник не є виробником товарів, то у складі пропозиції надається лист-погодження від виробника на надання Замовнику сертифікатів, зокрема ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 28000:2007 та ISO 45001-2018; гарантійний лист Виробника, яким підтверджується можливість поставки запропонованого товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником із зазначенням: повної назви учасника, повної назви замовника, назви предмету закупівлі, ID закупівлі, а також документи які підтверджують повноваження учасника діяти від імені виробника (договір реалізації товарів та/або дилерський договір тощо).

Усі документи повинні бути чинними на момент подання тендерних пропозицій.

*Для підтвердження якісних характеристик учасники в складі пропозиції повинні надати наступні документи:*

* копії висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи на матеріали виготовлення, а саме:
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі (із додатками у разі наявності) виданого на ім’я виробника;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на комплектуючі до меблів виданого на ім’я виробника;;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фурнітуру та аксесуари для меблів;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на ДВП та/або ДСП;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фарбу порошкову, на основі епоксі-поліефірних смол та/або фарбу порошкову на основі поліефірних смол;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на труби сталеві електрозварні прямошовні круглого та некруглого поперечного перерізу зовнішнього розміру 10-200мм;
* протоколи випробувань на ДВП та/або ДСП;
* протоколи випробувань накрайку ПВХ;
* протоколи випробувань на ніжка-чашка регульована
* сертифікат відповідності на меблі з додатком до нього виданого на ім’я виробника;
* сертифікат відповідності на ДВП та/або ДСП;

копію звіту про санітарно-гігієнічну оцінку на фурнітуру (обов’язково наявність радіологічних та санітарно-хімічних досліджень).

Надання зразків:

З метою підтвердження надійності, якості та відповідності товару Технічним вимогам цієї документації Учасник, тендерна пропозиція якого буде знаходитись на етапі оцінювання («Кваліфікація»), повинен протягом трьох-чотирьох робочих днів з дня початку розгляду тендерної пропозиції надати Замовнику для погодження зразки, за адресою:

49027, м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, 5.

Зразки надаються Учасником для більш якісної оцінки виконання Технічних вимог Замовника. Зразки Переможця залишаються у Замовника до моменту поставки всієї партії за договором, як еталонні зразки. Зразки інших Учасників залишаються у Замовника до моменту підписання договору з Переможцем, і повертаються власникам за їх рахунок.

Доставка та збірка здійснюється силами постачальника за власний рахунок.