ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

**Аварійний ремонт сантехнічних мереж інфекційного боксового відділення Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро вул. Караваєва, 68,**

**ДК 021:2015: 45330000-9** Водопровідні та санітарно-технічні роботи

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1  2  3 | Розбирання трубопроводiв каналiзацiї iз  чавунних труб дiаметром 110 мм  Розбирання трубопроводiв каналiзацiї iз  чавунних труб дiаметром 50 мм  Пробивання отворів глибиною 250 мм, перерізом 120 мм в залізобетонних та бетонних перекриттях | | м  м  шт | 10  7,5  2 |  |
| 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  22  23  24  25  26  27  28  29    30 | Пробивання отворів глибиною 250 мм, перерізом 50 мм в залізобетонних та бетонних перекриттях  Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  полiетиленових труб дiаметром 110 мм  Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  полiетиленових труб дiаметром 50 мм  Забивання отворiв у мiсцях проходу трубопроводу в  бетонних перекриттях  Підключення до існуючих мереж каналізації діаметром 110 мм  Демонтаж умивальників  Демонтаж унітазів  Демонтаж сифонів ванн  Демонтаж змішувачів  Пробивання отворів глибиною 120мм, перерізом 120 мм в залізобетонних та бетонних стінах  Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб  сталевих водогазопровiдних дiаметром 20 мм  Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб  сталевих водогазопровiдних дiаметром 25 мм  Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб  сталевих водогазопровiдних дiаметром 40 мм  Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб  полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20, мм  Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб  полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25, мм  Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб  полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 40, мм  Демонтаж рушникосушки  Проганяння різьби даіметром 1 дюйм  Проганяння різьби даіметром 3\4 дюйм  Установлення умивальника з ногою з підведенням холодної та гарячої води  Встановлення унітазів  Встановлення сифонів для ванн  Встановлення сифонів для умивальників  Встановлення змішувачів  Встановлення бойлерів  Встановлення кранів діаметром до 25 мм  Навантаження смiття вручну  Перевезення сміття до 20 км | | шт  м  м  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт  м  м  м  м  м  м  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт  т  т | 2  10  7,5  4  2  8  4  4  12  4  32  20  6  32  20  6  4  4  4  8  4  4  8  12  2  2  2,5  2,5 |  |

**Особливі вимоги до предмету закупівлі:**

Учасник при наданні Послуги надає наступні документи:

- Договірна ціна Форма № 9

- Локальний кошторис Форма № 1

- Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1.

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1.

- Зведений кошторисний розрахунок вартості Форма № 5.

- Дефектний акт. Форма № 8

- Акт виконаних робіт

**Вимоги щодо якості надання Послуги:**

- Учасник гарантує якість матеріалів, використаних для виконання Послуги, якість технічного виконання.

- Послуга повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

**Гарантійні вимоги:**

- Технічна частина повинна обов'язково містити інформацію щодо надання гарантійних зобов'язань.

- Гарантійний термін: протягом: 2 роки на роботи з дати отримання Послуги

**Інша інформація**:

Замовник залишає за собою право запросити від учасника інші документи, які можуть бути необхідними для уточнення/підтвердження кваліфікаційних вимог до учасника.

Умови виконання : Матеріали, необхідні для проведення даних послуг, закуповуються учасником та враховуються в документах . Навантаження, розвантаження та вивезення сміття виконує учасник.

**З метою уникнення хибних обсягів робіт/послуг, огляд об’єкту Учасником у період уточнень перед подачею пропозиції є обов’язковий. На підтвердження чого, у складі пропозиції, Учасник надає Акт обстеження, у довільній формі, з підписом відповідальної особи Учасника та Замовника, та відбитками їх печаток (за наявності). Направити спеціаліста для ознайомлення з об’єктом, визначення детального обсягу виконання послуг, необхідно у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 16.00. За результатами огляду в присутності представників Замовника, обов’язково складається акт обстеження з підписами і печатками (за наявності). Пропозиції учасників, які не були присутні на об’єкті не беруться до уваги та не розглядаються.**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види послуг або зміну обсягів та складу послуг згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

Якщо у найменуванні послуг технічного завдання є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент».

Обсяг та конкретні види послуги по об’єкту визначаються в кошторисі, що затверджується Замовником.