Додаток 3

 *до тендерної документації*

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Загальні відомості**

Зшиваючий апарат для шкіри одноразового використання, стерильний-50 шт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Найменування згідно ДВ** | **Код НК** | **МТВ** | **Коротке найменування** |
| TCYP(W)-35(A) | Зшиваючий апарат для шкіри одноразового використання стерильний Technoclip | 34606 –Степлер для шкіри/штапель біоабсорбційний | Призначений для зшивання ран та хірургічних розрізів на поверхні шкіри. Заряджений скобами стандартного розміру у кількості 50 шт., Ширина скобки 7,0 ммВисота - 4,5 мм. Скоби виготовлені з медичної нержавіючої сталі. Призначений для використання у одного пацієнта, стерильний. | Зшиваючий апарат для шкіри одноразового використання, стерильний |

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Загальні відомості**

Вакуумна система екстракції плода «Ківі»-25 шт.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Загальні відомості** | **Ступінь інформації** | **Інформація** |
| 1. | Фірма-виробник обладнання | Вказати | Clinical Innovations, LLC |
| 2. | Країна виробництва | Вказати | США |
| 3. | Модель | Вказати | VAC-6000ME |

* 1. **Загальні вимоги**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Загальні відомості** | **Ступінь інформації** | **Інформація** |
| 1. | Рік виготовлення пристрою - не раніше 2023 року | Вказати | 2023 |
| 2. | Гарантійний термін експлуатації – не менше одного року | Вказати | 2 роки |
| 4. | Специфікація (комплектність) запропонованого обладнання | Відповідність | так |
| 5. | Наявність інструкції з експлуатації російською або українською мовами | Надати повну копію | так |

1. **Комплектація та технічні параметри обладнання:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Найменування технічних параметрів** | **Ступінь інформації** | **Відповідність (з посиланнями на технічний опис)** |
| 1. | Комплектація обладнання:* чашка ProCup
* чашка OmniCup
 | Навести комплектацію | OmniCup |
| 2. | Інтегральна конструкція системи PalmPump повинна містить:* Ручний вакуумний насос,
* Клапан скидання розрідження, що відкривається великим або іншими пальцями
* Точний індикатор розрідження.
 | Відповідність | так |
| 2.1 | Система повинна бути упакована індивідуально, і бути стерильною. | Відповідність | так |
| 2.2 | Системи повинна бути готовою до використання в будь-який момент: не вимагають будь-якої підготовки і електрики. | Відповідність | так |
| 2.3 | Прилад для вакуумного екстракції (аспірації) повинен бути єдиним цілим блоком, призначеним для повного контролю пологів без асистента. | Відповідність | так |
| 2.4 | Наявність ручного насоса | Вказати | Palm Pump™ |
| 2.5 | Клапан для скидання вакууму повинен включатися великим або вказівним пальцем; | Відповідність | так |