**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

ДК 021:2015**: 33120000-7** Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Індикатори)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Найменування відходів** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | Індикатори в середину упаковки (ВН -120˚/45 ʹ №1000) | 24 | упаковка |
| 2 | Індикатори в середину упаковки (ВН -132˚/20 ʹ №1000) | 36 | упаковка |
| 3 | Індикатори зовні (132˚/20 ʹ №1000) | 36 | упаковка |
| 4 | Індикатори зовні (120˚/45 ʹ №1000) | 24 | упаковка |
| 5 | Індикатори контролю стерильності (180˚/60 ʹ №1000) | 5 | упаковка |
|  |  |  |  |

 Смуги індикаторні  повинні бути призначені для візуального контролю дотримання режиму парової стерелізації всередині/ззовні упаковок (біксів, тощо) із виробами, що стерилізуються водяним паром.

 Індикаторні смуги повинні бути виготовлені з липким шаром на зворотньому боці індикатора, закритим захисним покриттям та постачаються блоками у вигляді аркушів з перфорацією На лицьову сторону аркуша індикаторних смуг повинні бути нанесені дві колірні мітки (індикаторний шар і еталон для порівняння) та маркування, в якому зазначено метод та параметри стерилізаційної режиму. Смуги індикаторні повинні бути виробами одноразового застосування. Термін придатності повинен бути з дати випуску – не менше 36 місяців. Смуги індикаторні повинні бути упаковані в призначені для цього паперові конверти, по 1000 шт. в кожному конверті

**Ми (Я), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у разі отримання повідомлення про намір укласти договір та укладення Договору із Замовником про надання послуг згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації**.

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)**