ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

***Усунення аварій в житловому фонді***

***(поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 75)***

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 75) , Код ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 75

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 580 000.00 грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 25.11.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт к=1,2 Додаток Б.Таблиця Б1 п.2 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | Розділ №1. Основна покрівля | | |  | |  | |  | | |
| 1 | | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-  3 шари | | | м2 | | 468 | |  | | |
| 2 | | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що  наплавляються, із застосуванням газопламеневих  пальників, в два шари | | | м2 | | 468 | |  | | |
|  | | \_\_\_\_ Примикання 1180мм (темпіратурний шов) | | |  | |  | |  | | |
| 3 | | Ремонт примикань до бетонних стін і парапетів з  рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням  газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм | | | м | | 12 | |  | | |
| 4 | | На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до  бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних  матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників  додавати або виключати, до 1180 мм | | | м | | 12 | |  | | |
|  | | \_\_\_\_ Примикання 700мм | | |  | |  | |  | | |
| 5 | | Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з  оцинкованої сталі до бетонних стін і парапетів з  рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням  газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм | | | м | | 18 | |  | | |
| 6 | | На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до  бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних  матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників  додавати або виключати, до 700 мм-верхній шар | | | м | | 18 | |  | | |
|  | | \_\_\_\_ Примикання 600мм | | |  | |  | |  | | |
| 7 | | Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з  оцинкованої сталі до бетонних стін і парапетів з  рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням  газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм | | | м | | 30 | |  | | |
| 8 | | На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до  бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних  матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників  додавати або виключати, до 600 мм-верхній шар | | | м | | 30 | |  | | |
|  | | \_\_\_\_ Примикання 550мм | | |  | |  | |  | | |
| 9 | | Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з  оцинкованої сталі до бетонних стін і парапетів з  рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням  газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм | | | м | | 83 | |  | | |
| 10 | | На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до  бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних  матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників  додавати або виключати, до 550 мм-верхній шар | | | м | | 83 | |  | | |
| 11 | | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що  наплавляються, із застосуванням газопламеневих  пальників, в один шар | | | м2 | | 17,1 | |  | | |