ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 54)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 54), Код ДК 021:2015:45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 54)

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***480000,00*** грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 15.11.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт к=1,2 | | | | | |
|  | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів  тощо з листової сталі | | м | 34 |  | |
| 2 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих  азбестоцементних листів | | м2 | 220 |  | |
| 3 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | | м2 | 220 |  | |
| 4 | Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох  боків | | м | 213 |  | |
| 5 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | | м2 | 220 |  | |
| 6 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і  брусків під покрівлю з листової сталі (контррейка) | | м2 | 220 |  | |
| 7 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і  брусків під покрівлю з листової сталі (крокове  решетування) | | м2 | 220 |  | |
| 8 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю,  покриттів та настилів по фермах | | м2 | 250 |  | |
| 9 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа  при висоті будівлі до 25 м | | м2 | 220 |  | |
| 10 | Улаштування з листової сталі гребенів | | м | 34 |  | |