ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт електромереж у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 161)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт електромереж у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 161), Код ДК 021:2015: 45310000-3 — Електромонтажні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 161)

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***165000,00*** грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

 Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 15.12.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
| Умови виконання робіт к=1,2 (згідно з Таблиця Б1 п.1) |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | (Демонтаж) Перемикач [рубильник, що перемикає]триполюсний на плиті з центральною або бічноюрукояткою, струм до 400 А | шт | 2 |   |
| 2 | (Демонтаж) Монтаж запобіжника | шт | 21 |   |
| 3 | (Демонтаж) Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до250 мм2 |  м | 2 |   |
| 4 | Прокладання коробів пластикових | м | 2 |   |
| 5 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2у коробах | м | 6 |   |
| 6 | Конструкції для установлення приладів | шт | 1 |   |
| 7 | Монтаж станції та підключення кабелів або проводівзовнішньої мережі до апаратів та приладів станціїкерування для автоматичного перемикання на резерв | пристрій | 1 |   |
| 8 | Коробка із затискачами для кабелів або проводівперерізом жили до 185 мм2, що установлюється наконструкції на стіні або колоні, кількість затискачів укоробці до 6 | шт | 2 |   |
| 9 | Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2 |  м | 2 |   |
| 10 | Монтаж ізолятора опорного, 2 точки кріплення | шт | 8 |   |
| 11 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 18 |   |
| 12 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях іпанелях, переріз до 70 мм2 |  м | 10 |   |
| 13 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів абопроводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і дозатискачів апаратів і приладів, установлених напристроях, переріз жили до 16 мм2 |  жил | 17 |   |
| 14 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів абопроводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і дозатискачів апаратів і приладів, установлених напристроях, переріз жили до 70 мм2 |  жил | 24 |   |
| 15 | Монтаж захисного екрану з оргскла | шт | 2 |   |