ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

#  *Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт сантехсистем у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 68)*

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

 ***Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт сантехсистем у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро,*** ***вул. Калинова, буд. 68)***

***, Код ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи***

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 68

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі ***186 000.00*** грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

 Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 25.11.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Прокладання трубопроводiв всерединібудівлі уприміщенні. |   |   |   |
| 1 | (Демонтаж) Монтаж трубопроводу по стiнах будiвель i вканалах iз труб чавунних каналiзацiйних дiаметром 100мм | м | 33,9 |   |
| 2 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 100 мм | м | 33,9 |   |
|   | Прокладання трубопроводiв в траншеї. |   |   |   |
| 3 | Розробка ґрунту вручну група ґрунту 3 |  м3 | 29,8 |   |
| 4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінахбудівель і в каналах із труб чавунних каналізаційнихдіаметром 150 мм | м | 21 |   |
| 5 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи тазасипка трубопроводів | м3 | 6 |   |
| 6 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 160 мм | м | 21 |   |
| 7 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,група ґрунту 2 |  м3 | 23,8 |   |
| 8 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 3 |   |
| 9 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додаватидо 200 мм | шт | 3 |   |
| 10 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 ммдодавати до 500 мм | шт | 3 |   |
| 11 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу вбетонних стінах | шт | 3 |   |