ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

  **Капітальний ремонт ліфтів (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс вичерпано, в існуючих приміщеннях) житлового будинку, розташованого по вул. Янтарна, буд. 75-А, м. Дніпро**

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

 Капітальний ремонт ліфтів (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс вичерпано, в існуючих приміщеннях) житлового будинку, розташованого по вул. Янтарна, буд. 75-А, м. Дніпро, ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 робота

 ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Янтарна, буд. 75-А

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 2 143 772.40 грн .

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до зведеного кошторисного розрахунку.

 Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 3131).

***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 25.11.2025***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч.. | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   | Перелiк нарахувань:  |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | Коефiцiєнт для урахування впливуумов виконання монтажних pобiт=1,2 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 1. 3-1**  |   |   |
| *1* |  | *Ремонт приводу дверей з заміною**редуктора* | *балка* | *1* |
| 2 |  | Привід дверей кабіни частотний в зборі типOnLab | шт | 1 |
| *3* |  | *Заміна шафи керування. Швидкість руху**кабіни до 1 м/сек* | *шафа* | *1* |
| 4 |  | Плата узгодження індикації виклику та наказу | шт | 2 |
| *5* |  | *Заміна електропроводки на окремих**ділянках**кількість: R2((35+15)/2.2)* | *м* | *22,73* |
| 6 |  | Проводи силові з полівінілхлоридноюізоляцією з мідною жилою підвищеноїгнучкості, марка ПВЗ, переріз 4 мм2 | 1000м | 0,035 |
| 7 |  | Проводи силові з полівінілхлоридноюізоляцією з мідною жилою підвищеноїгнучкості, марка ПВЗ, переріз 1 мм2 | 1000м | 0,015 |
| 8 |  | Демонтаж підвісного кабелю з кріпленнямкабелю | кабель | 1 |
| *9* |  | *Монтаж підвісного кабелю з кріпленням**кабелю* | *кабель* | *1* |
| 10 |  | Кабель 28\*0,75 + 2\*(2\*0,22) /виробництвоТурція | 1000м | 0,04 |
| 11 |  | Кріплення підвісного кабелю | комплект | 1 |
| *12* |  | *Заміна визивниго апарата* | *шт* | *1* |
| 13 |  | Пост виклику Туреччина | шт | 1 |
|   |   |  **Роздiл 2. 3-2**  |   |   |
| *14* |  | *Ремонт приводу дверей з заміною**редуктора* | *балка* | *1* |
| 15 |  | Привід дверей кабіни частотний в зборі типOnLab | шт | 1 |
| *16* |  | *Заміна шафи керування. Швидкість руху**кабіни до 1 м/сек* | *шафа* | *1* |
| 17 |  | Плата узгодження індикації виклику та наказу | шт | 2 |
| *18* |  | *Заміна електропроводки на окремих**ділянках**кількість: R2((35+15)/2.2)* | *м* | *22,73* |
| 19 |  | Проводи силові з полівінілхлоридноюізоляцією з мідною жилою підвищеноїгнучкості, марка ПВЗ, переріз 4 мм2 | 1000м | 0,035 |
| 20 |  | Проводи силові з полівінілхлоридноюізоляцією з мідною жилою підвищеноїгнучкості, марка ПВЗ, переріз 1 мм2 | 1000м | 0,015 |
| 21 |  | Демонтаж підвісного кабелю з кріпленнямкабелю | кабель | 1 |
| *22* |  | *Монтаж підвісного кабелю з кріпленням**кабелю* | *кабель* | *1* |
| 23 |  | Кабель 28\*0,75 + 2\*(2\*0,22) /виробництвоТурція | 1000м | 0,04 |
| 24 |  | Кріплення підвісного кабелю | комплект | 1 |
| *25* |  | *Заміна визивниго апарата* | *шт* | *1* |
| 26 |  | Пост виклику Туреччина | шт | 1 |
|   |  |  **Роздiл 3. 4-1**  |   |   |
| *27* |  | *Ремонт приводу дверей з заміною**редуктора* | *балка* | *1* |
| 28 |  | Привід дверей кабіни частотний в зборі типOnLab | шт | 1 |
| *29* |  | *Заміна шафи керування. Швидкість руху**кабіни до 1 м/сек* | *шафа* | *1* |
| 30 |  | Плата узгодження індикації виклику та наказу | шт | 2 |
| *31* |  | *Заміна електропроводки на окремих**ділянках**кількість: R2((35+15)/2.2)* | *м* | *22,73* |
| 32 |  | Проводи силові з полівінілхлоридноюізоляцією з мідною жилою підвищеноїгнучкості, марка ПВЗ, переріз 4 мм2 | 1000м | 0,035 |
| 33 |  | Проводи силові з полівінілхлоридноюізоляцією з мідною жилою підвищеноїгнучкості, марка ПВЗ, переріз 1 мм2 | 1000м | 0,015 |
| 34 |  | Демонтаж підвісного кабелю з кріпленнямкабелю | кабель | 1 |
| *35* |  | *Монтаж підвісного кабелю з кріпленням**кабелю* | *кабель* | *1* |
| 36 |  | Кабель 28\*0,75 + 2\*(2\*0,22) /виробництвоТурція | 1000м | 0,04 |
| 37 |  | Кріплення підвісного кабелю | комплект | 1 |
| *38* |  | *Заміна визивниго апарата* | *шт* | *1* |
| 39 |  | Пост виклику Туреччина | шт | 1 |
|   |   |  **Роздiл 4. 4-2**  |   |   |
| *40* |  | *Ремонт приводу дверей з заміною**редуктора* | *балка* | *1* |
| 41 |  | Привід дверей кабіни частотний в зборі типOnLab | шт | 1 |
| *42* |  | *Заміна шафи керування. Швидкість руху**кабіни до 1 м/сек* | *шафа* | *1* |
| 43 |  | Плата узгодження індикації виклику та наказу | шт | 2 |
| *44* |  | *Заміна електропроводки на окремих**ділянках**кількість: R2((35+15)/2.2)* | *м* | *22,73* |
| 45 |  | Проводи силові з полівінілхлоридноюізоляцією з мідною жилою підвищеноїгнучкості, марка ПВЗ, переріз 4 мм2 | 1000м | 0,035 |
| 46 |  | Проводи силові з полівінілхлоридноюізоляцією з мідною жилою підвищеноїгнучкості, марка ПВЗ, переріз 1 мм2 | 1000м | 0,015 |
| 47 |  | Демонтаж підвісного кабелю з кріпленнямкабелю | кабель | 1 |
| *48* |  | *Монтаж підвісного кабелю з кріпленням**кабелю* | *кабель* | *1* |
| 49 |  | Кабель 28\*0,75 + 2\*(2\*0,22) /виробництвоТурція | 1000м | 0,04 |
| 50 |  | Кріплення підвісного кабелю | комплект | 1 |
| *51* |  | *Заміна визивниго апарата* | *шт* | *1* |
| 52 |  | Пост виклику Туреччина | шт | 1 |
|   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
| №Ч.ч. | Документ, щообґрунтовуєціну | Найменування і характеристика устаткування,меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиницявиміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   | Перелiк нарахувань:  |   |   |
|   |   | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,2 |   |   |
| 1 |  | Станція керування з основною мікропроцесорною платою керування серія TLEN 81-20; ( маса=0,18) | шт | 4 |
| 2 |  | Блок евакуації ліфту; ( маса=0,0015) | шт | 4 |
|   |   |   |   |   |