ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

  **Капітальний ремонт частин житлового будинку (капітальний ремонт ліфтового обладнання), що становить складові частини житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Гідропаркова, б. 1**

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

 Капітальний ремонт частин житлового будинку (капітальний ремонт ліфтового обладнання), що становить складові частини житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Гідропаркова, б. 1 , ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 робота

 ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Гідропаркова, б. 1

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 3 080 624,40 грн .

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до зведеного кошторисного розрахунку.

 Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 3131).

***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 25.11.2025***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч.. | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *1* |  | *Заміна купе кабіни в ліфтах**вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* |
| *2* |  | *Заміна стулок симетричних розсувних**дверей шахти* | *стулка* | *2* |
| 3 |  | Стулка ДШ | шт | 2 |
| *4* |  | *Заміна обрамлення розсувних дверей**шахти* | *стулка* | *2* |
| 5 |  | Обрамлення ДШ | компл | 1 |
| *6* |  | *Заміна поста керування ліфтом в купе**кабіни* | *пост* | *1* |
| 7 |  | Панель наказу на 9 зупинок зі шрифтомБрайля | шт | 1 |
| *8* |  | *Заміна визивниго апарата* | *шт* | *1* |
| 9 |  | Пост виклику | шт | 1 |
|   |  | - - - - - - - - - - - - - - - - |   |   |
| *10* |  | *Заміна шафи керування. Швидкість руху**кабіни до 0,71 м/сек* | *шафа* | *1* |
| *11* |  | *Заміна електропроводки на окремих**ділянках**кількість: R1(60/2,2)* | *м* | *27,3* |
| 12 |  | Провід ПВ-3 4мм | м | 40 |
| 13 |  | Провід ПВ-3 0,75 кв.м | м | 20 |
| 14 |  | Демонтаж підвісного кабелю з кріпленнямкабелю | кабель | 1 |
| *15* |  | *Монтаж підвісного кабелю з кріпленням**кабелю* | *кабель* | *1* |
| 16 |  | Кабель 28х0,75 + 2х(2х0,22) | м | 40 |
| 17 |  | Кріплення підвісного кабелю | комплект | 1 |
|   |  | - - - - - - - - - - - - - - - - |   |   |
| *18* |  | *Заміна редуктора* | *редуктор* | *1* |
| *19* |  | *Заміна канато-тягового шківа* | *шт* | *1* |
| *20* |  | *Заміна електродвигуна на однотипний* | *двигун* | *1* |
| *21* |  | *Заміна гальмівного пристрою* | *шт* | *1* |
| *22* |  | *Зняття рами* | *підрамн.* | *1* |
| *23* |  | *Встановлення рами* | *підрамн.* | *1* |
| *24* |  | *Укорочування тягових канатів* | *кінець* | *6* |
| *25* |  | *Заміна тягових канатів. Підвіска**балансирна, пружинна. Канат діаметром**до 10,5 мм* | *10 м* | *9,3* |
| 26 |  | Затиск каната тягового | шт | 18 |
| 27 |  | Канат 10,0мм | м | 93 |
| *28* |  | *Противага. Заміна пружини* | *шт* | *3* |
| 29 |  | Пружина противаги | шт | 3 |
| *30* |  | *Заміна тяги.* | *шт* | *3* |
| 31 |  | Тяга противаги | шт | 3 |
| *32* |  | *Заміна купе кабіни в ліфтах**вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* |
| *33* |  | *Заміна стулок симетричних розсувних**дверей шахти* | *стулка* | *2* |
| 34 |  | Стулка ДШ | шт | 2 |
| *35* |  | *Заміна обрамлення розсувних дверей**шахти* | *стулка* | *2* |
| 36 |  | Обрамлення ДШ | компл | 1 |
| *37* |  | *Заміна поста керування ліфтом в купе**кабіни* | *пост* | *1* |
| 38 |  | Панель наказу на 9 зупинок зі шрифтомБрайля | шт | 1 |
| *39* |  | *Заміна визивниго апарата* | *шт* | *1* |
| 40 |  | Пост виклику | шт | 1 |
|   |  | - - - - - - - - - - - - - - - - |   |   |
| *41* |  | *Заміна шафи керування. Швидкість руху**кабіни до 0,71 м/сек* | *шафа* | *1* |
| *42* |  | *Заміна електропроводки на окремих**ділянках**кількість: R1(60/2,2)* | *м* | *27,3* |
| 43 |  | Провід ПВ-3 4мм | м | 40 |
| 44 |  | Провід ПВ-3 0,75 кв.м | м | 20 |
| 45 |  | Демонтаж підвісного кабелю з кріпленнямкабелю | кабель | 1 |
| *46* |  | *Монтаж підвісного кабелю з кріпленням**кабелю* | *кабель* | *1* |
| 47 |  | Кабель 28х0,75 + 2х(2х0,22) | м | 40 |
| 48 |  | Кріплення підвісного кабелю | комплект | 1 |
|   |   | - - - - - - - - - - - - - - - - |   |   |
| *49* |  | *Заміна редуктора* | *редуктор* | *1* |
| *50* |  | *Заміна канато-тягового шківа* | *шт* | *1* |
| *51* |  | *Заміна електродвигуна на однотипний* | *двигун* | *1* |
| *52* |  | *Заміна гальмівного пристрою* | *шт* | *1* |
| *53* |  | *Зняття рами* | *підрамн.* | *1* |
| *54* |  | *Встановлення рами* | *підрамн.* | *1* |
| *55* |  | *Укорочування тягових канатів* | *кінець* | *6* |
| *56* |  | *Заміна тягових канатів. Підвіска**балансирна, пружинна. Канат діаметром**до 10,5 мм* | *10 м* | *9,3* |
| 57 |  | Затиск каната тягового | шт | 18 |
| 58 |  | Канат 10,0мм | м | 93 |
| *59* |  | *Противага. Заміна пружини* | *шт* | *3* |
| 60 |  | Пружина противаги | шт | 3 |
| *61* |  | *Заміна тяги.* | *шт* | *3* |
| 62 |  | Тяга противаги | шт | 3 |
| *63* |  | *Заміна купе кабіни в ліфтах**вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* |
| *64* |  | *Заміна стулок симетричних розсувних**дверей шахти* | *стулка* | *2* |
| 65 |  | Стулка ДШ | шт | 2 |
| *66* |  | *Заміна обрамлення розсувних дверей**шахти* | *стулка* | *2* |
| 67 |  | Обрамлення ДШ | компл | 1 |
| *68* |  | *Заміна поста керування ліфтом в купе**кабіни* | *пост* | *1* |
| 69 |  | Панель наказу на 9 зупинок зі шрифтомБрайля | шт | 1 |
| *70* |  | *Заміна визивниго апарата* | *шт* | *1* |
| 71 |  | Пост виклику | шт | 1 |
|   |  | - - - - - - - - - - - - - - - - |   |   |
| *72* |  | *Заміна шафи керування. Швидкість руху**кабіни до 0,71 м/сек* | *шафа* | *1* |
| *73* |  | *Заміна електропроводки на окремих**ділянках**кількість: R1(60/2,2)* | *м* | *27,3* |
| 74 |  | Провід ПВ-3 4мм | м | 40 |
| 75 |  | Провід ПВ-3 0,75 кв.м | м | 20 |
| 76 |  | Демонтаж підвісного кабелю з кріпленнямкабелю | кабель | 1 |
| *77* |  | *Монтаж підвісного кабелю з кріпленням**кабелю* | *кабель* | *1* |
| 78 |  | Кабель 28х0,75 + 2х(2х0,22) | м | 40 |
| 79 |  | Кріплення підвісного кабелю | комплект | 1 |
|   |  | - - - - - - - - - - - - - - - - |   |   |
| *80* |  | *Заміна редуктора* | *редуктор* | *1* |
| *81* |  | *Заміна канато-тягового шківа* | *шт* | *1* |
| *82* |  | *Заміна електродвигуна на однотипний* | *двигун* | *1* |
| *83* |  | *Заміна гальмівного пристрою* | *шт* | *1* |
| *84* |  | *Зняття рами* | *підрамн.* | *1* |
| *85* |  | *Встановлення рами* | *підрамн.* | *1* |
| *86* |  | *Укорочування тягових канатів* | *кінець* | *6* |
| *87* |  | *Заміна тягових канатів. Підвіска**балансирна, пружинна. Канат діаметром**до 10,5 мм* | *10 м* | *9,3* |
| 88 |  | Затиск каната тягового | шт | 18 |
| 89 |  | Канат 10,0мм | м | 93 |
| *90* |  | *Противага. Заміна пружини* | *шт* | *3* |
| 91 |  | Пружина противаги | шт | 3 |
| *92* |  | *Заміна тяги.* | *шт* | *3* |
| 93 |  | Тяга противаги | шт | 3 |
|   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
| №Ч.ч. | Документ, щообґрунтовуєціну | Найменування і характеристика устаткування,меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиницявиміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Корпус редуктора тип GEM; ( маса=0,123) | шт | 3 |
| 2 |  | Черв'як в зборі (глобоідний черв'як) тип GEM; ( маса=0,699) | шт | 3 |
| 3 |  | Вал в зборі зі черв'ячним колесом т. GEM; ( маса=0,01) | шт | 3 |
| 4 |  | Статор електродвигуна т. GEM; ( маса=0,01) | шт | 3 |
| 5 |  | Ротор електродвигуна т. GEM; ( маса=0,01) | шт | 3 |
| 6 |  | Канато - тяговий шків т. GEM; ( маса=0,01) | шт | 3 |
| 7 |  | Гальмівний пристрій в зборі т. GEM; ( маса=0,01) | шт | 3 |
| 8 |  | Рама ; ( маса=0,01) | шт | 3 |
| 9 |  | Підрамник ; ( маса=0,01) | шт | 3 |
| 10 |  | Станція керування з основною мікропроцесорною платою керування серія TLEN 81-20; ( маса=0,18) | шт | 3 |
| 11 |  | Купе кабіни ліфту (панель н/с) в/п 320 кг; ( маса=0,01) | шт | 3 |
|   |   |   |   |   |