ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

# Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт сантехсистем у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Яскрава, буд. 7)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

***Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт сантехсистем у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Яскрава, буд. 7 ), Код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи***

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Яскрава, буд. 7

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 255 000.00 грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 25.11.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Прокладання трубопроводiв всерединібудівлі у  приміщенні. |  |  |  |
|  | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ОПАЛЕННЯ |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі  сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб  діаметром 50 мм | м | 20 |  |
| 2 | Прокладання трубопроводів опалення з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  63 мм | м | 20 |  |
| 3 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого поліетилену | м | 19,4 |  |
|  | ХОЛОДНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ |  |  |  |
| 4 | Заміна засувок діаметром до 100 мм | шт | 2 |  |
|  | КАНАЛІЗАЦІЯ |  |  |  |
| 5 | (Демонтаж) Монтаж трубопроводу по стiнах будiвель i в  каналах iз труб чавунних каналiзацiйних дiаметром 100  мм | м | 9 |  |
| 6 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 9 |  |
|  | Прокладання трубопроводiв в траншеї. |  |  |  |
|  | КАНАЛІЗАЦІЯ |  |  |  |
| 7 | Розбирання цементнобетонних покриттів | м3 | 1,1 |  |
| 8 | Розбирання щебеневих основ вимощення | м3 | 1,1 |  |
| 9 | Розробка ґрунту вручну група ґрунту 3 | м3 | 27,1 |  |
| 10 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах  будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних  діаметром 150 мм | м | 2 |  |
| 11 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи та  засипка трубопроводів | м3 | 9 |  |
| 12 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 160 мм | м | 2 |  |
| 13 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,  група ґрунту 2 | м3 | 18,1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,  діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 21 |  |
| 15 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати  до 200 мм | шт | 21 |  |
| 16 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм  додавати до 150 мм | шт | -7 |  |
| 17 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм  додавати до 600 мм | шт | 14 |  |
| 18 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в  бетонних стінах | шт | 21 |  |
| 19 | Улаштування вертикальної гідроізоляції цоколя  бітумною мастикою | м2 | 3,2 |  |
| 20 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв  основи iз щебеню | м3 | 1,1 |  |
| 21 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 10,5 |  |
| 22 | Улаштування бетонної пiдготовки (вимощення) | м3 | 1,1 |  |