ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

**Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Олекси Повстенка, буд. 22)**

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

 ***Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Олекси Повстенка, буд. 22)***

 ***Код ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи***

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Олекси Повстенка, буд. 22

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі  **1 115 000.00** грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

 Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 15.12.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястихазбестоцементних листів | м2 | 354 |   |
| 2 | Заміна кроквяних ніг із брусів | м | 70,4 |   |
| 3 | Посилення елементів дерев'яної ферми парниминакладками на болтах | пар | 203 |   |
| 4 | Розбирання слухових вікон прямокутних на покрівлях | шт | 1 |   |
| 5 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площеюдо 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових ігромадських будівель | м2 | 0,48 |   |
| 6 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисівтощо з листової сталі | м | 18 |   |
| 7 | Улаштування гідробарьєру | м2 | 354 |   |
| 8 | Заміна лат [решетування] з прозорами із к/в дощоктовщиною до 30 мм | м2 | 210 |   |
| 9 | Улаштування балок та розкосів з дощок | м3 | 1,6 |   |
| 10 | Улаштування контррейки із брусів | м2 | 354 |   |
| 11 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощокпід покрівлю з листової сталі | м2 | 354 |   |
| 12 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа | м2 | 354 |   |
| 13 | Улаштування з листової сталi коника | м | 50,6 |   |
| 14 | Улаштування з листової сталі примикань до вентканалу | м | 13,8 |   |
| 15 | Улаштування з листової сталі примикань слухових вікон | м | 4,6 |   |
| 16 | Улаштування з листової сталi снігоупорів | м | 52 |   |