ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт системи централізованого опалення житлового будинку, розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Тополина, б.19)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів)*** Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт системи централізованого опалення житлового будинку, розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Тополина, б.19), за ДК 021:2015: 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Тополина, б.19
3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***625 000,00***  грн (Шістсот двадцять п’ять тисяч грн 00 коп). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 30.06.2023

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління відповідно до заявок ОСББ/ОК ЖБК.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Додаток Б.Таблиця Б1 п.1 (Виконання ремонтно-  будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та  інших предметів ) |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі  сталевих труб діаметром 60 мм | м | 92 |  |
| 2 | Прокладання трубопроводів опаленняя з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  63 мм | м | 92 |  |
| 3 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі  сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 129 |  |
| 4 | Прокладання трубопроводів опалення з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  50 мм | м | 129 |  |
| 5 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі  сталевих електрозварних труб діаметром 40 мм | м | 120 |  |
| 6 | Прокладання трубопроводів опалення з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  40 мм | м | 120 |  |
| 7 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі  сталевих електрозварних труб діаметром 25 мм | м | 71 |  |
| 8 | Прокладання трубопроводів опалення з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  25 мм | м | 71 |  |
| 9 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі  сталевих електрозварних труб діаметром 20 мм | м | 3,7 |  |
| 10 | Прокладання трубопроводів опалення з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 3,7 |  |