ОБГРУНТУВАННЯ технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 32 Літ. Б-1)

 (оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):*** Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 32 Літ. Б-1) , ДК 021:2015: 45260000-7 — Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. *Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:* 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 32 Літ. Б-1
3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 530000***,00*** грн ( п'ятсот тридцять тисяч гривень, 00 копійок).
4. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

 Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 31.06.2023.

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління відповідно до заявок ОСББ/ОК ЖБК.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

|  |
| --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **на** Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 32 Літ. Б-1) |
|   |   |
| Умови виконання робіт Таб. Б1 п. 1 к=1,2 |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястихазбестоцементних листів | м2 | 350,5 |   |
| 2 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листапри висоті будівлі до 25 м | м2 | 350,5 |   |
| 3 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків,підвіконних відливів | м | 132 |   |
| 4 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | м | 10 |   |
| 5 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі тапомостів | м | 8 |   |
| 6 | Розбирання водостiчних труб з листової сталi з вышки | м | 16 |   |
| 7 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок зготових елементів | м | 24 |   |
| 8 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисівтощо з листової сталі | м | 62 |   |
| 9 | Улаштування з листової сталі настінних жолобів | м | 62 |   |
| 10 | Навантаження сміття вручну |  т | 5,831 |   |
| 11 | Перевезення сміття до 30 км | т | 5,831 |   |

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом “або еквівалент”.

Під час надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.