ОБГРУНТУВАННЯ технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

**Усунення аварій у житловому фонді (поточний ремонт сантехсистем у житловому будинку розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Наберержна Перемоги б.130)**

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):Усунення аварій у житловому фонді (поточний ремонт сантехсистем у житловому будинку розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Наберержна Перемоги б.130) , ДК 021:2015:45330000-9: Водопровідні та санітарно-технічні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. *Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:* 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Наберержна Перемоги б.130
3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 265000***,00*** грн
4. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 20.12.2023.

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління відповідно до заявок ОСББ/ОК ЖБК.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |
| **на** Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонту сантехсистем у  житловому будинку розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 130) | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2 (згідно з Таблиця Б1 п.1) | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | |
|  | | Розділ №1. Демонтажні роботи | | |  | |  | |  | |
| 1 | | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі  сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб  діаметром 50 мм | | | м | | 8 | |  | |
| 2 | | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі  сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб  діаметром 40 мм | | | м | | 40 | |  | |
| 3 | | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі  сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб  діаметром 32 мм | | | м | | 81 | |  | |
| 4 | | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі  сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб  діаметром 25 мм | | | м | | 16 | |  | |
| 5 | | Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм | | | шт | | 2 | |  | |
|  | | Розділ №2. Монтажні роботи | | |  | |  | |  | |
| 6 | | Прокладання трубопроводiв опалення з труб  полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром  63 мм | | | м | | 8 | |  | |
| 7 | | Прокладання трубопроводів опалення з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  50 мм | | | м | | 40 | |  | |
| 8 | | Прокладання трубопроводів опалення з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  40 мм | | | м | | 81 | |  | |
| 9 | | Прокладання трубопроводiв опалення з труб  полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром  32 мм | | | м | | 36 | |  | |
| 10 | | Заміна засувок чавунних фланцевих діаметром до 100  мм | | | шт | | 2 | |  | |
| 11 | | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм | | | шт | | 2 | |  | |
| 12 | | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | | | шт | | 13 | |  | |
| 13 | | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | | | шт | | 9 | |  | |
| 14 | | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,  поліетилену | | | м | | 165 | |  | |

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом “або еквівалент”.

Під час надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.