|  |
| --- |
|  |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

згідно предмета закупівлі **(код ДК 021:2015 код 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)** Послуги з поточного ремонту санвузла для маломобільних груп населення відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель та споруд"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 | ПРИЙМАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ  Сантехнічні роботи  Демонтаж унітазів зі змивними бачками  Демонтаж умивальника  Демонтаж ванни  Пробивання отворів глибиною 60мм, перерізом 100\*100мм в залізобетонних та бетонних стінах  Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  поліпропіленових ( ПВХ ) труб дiаметром 110 мм  Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  поліпропіленових ( ПВХ ) труб дiаметром 50 мм  Підключення до існуючих мереж каналізації діаметром 110 мм  Бетонування отворiв у мiсцях проходу труб каналізації в  бетонних стінах  Установлення умивальника з ногою  Установлення змішувачів  Установлення сифона  Установлення змішувача на душ  Установлення стійки на душ  Установлення унітазів зі змивними бачками  Установлення поручнів для інвалідів ( в т.ч. відкідних)  Установлення відкидного сидіння в душову кабіну  Установлення тримачів  Установлення дзеркал  Установлення трапу  Установлення водонагрівача 100 л з підключенням  Двері  Демонтаж дверних коробок з вiдбиванням штукатурки в укосах  Знiмання дверних полотен  Встановлення дверної ручки з замком  Підлога  Демонтаж керамічних плиток з підлоги  Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм  Улаштування покриттів підлоги з керамічних плиток  Демонтаж лінолеуму  Улаштування покриття з лінолеуму  Стіни  Закладання отвору газоблоком  Демонтаж керамічних плиток з стін  Очищення вручну стін від фарби  Шпаклювання стін шпаклівкою  Грунтування стін  Улаштування покриттів стін з керамічних плиток  Фарбування стін водоемульсiйними сумiшами  Стеля  Очищення вручну стелі від фарби  Грунтування стелі  Шпаклювання стелі шпаклівкою  Фарбування стелі водоемульсiйними сумiшами  Електричні роботи  Демонтаж світильника  Прокладання проводiв перерiзом до 6 мм2  Монтаж свiтильникiв  Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних  Установлення розетки  ЦОКОЛЬНИЙ ПОВЕРХ  Сантехнічні роботи  Демонтаж унітазів зі змивними бачками  Демонтаж умивальника  Пробивання отворів глибиною 40мм, перерізом 50\*50мм в залізобетонних та бетонних стінах  Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб  сталевих водогазопровiдних дiаметром 20 мм  Демонтаж трубопроводiв каналiзацiї з  труб сталевих дiаметром 110 мм  Демонтаж трубопроводiв каналiзацiї з  труб сталевих дiаметром 50 мм  Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  поліпропіленових ( ПВХ ) труб дiаметром 110 мм  Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  поліпропіленових ( ПВХ ) труб дiаметром 50 мм  Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб  полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром  20, мм  Підключення до існуючих мереж каналізації діаметром 110 мм  Підключення до існуючих мереж водопроводу діаметром 20 мм  Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену  Установлення унітазів зі змивними бачками  Установлення умивальника з ногою  Установлення змішувачів(Електричний проточний водонагрівач)  Установлення сифона  Установлення крана водорозбірного  Двері  Демонтаж дверних коробок з вiдбиванням штукатурки в укосах  Знiмання дверних полотен  Заповнення дверних прорізів пластиковими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни  Підлога  Демонтаж керамічних плиток з підлоги  Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм  Улаштування покриттів підлоги з керамічних плиток  Стіни  Демонтаж керамічних плиток з стін  Очищення вручну стін від фарби  Забивання отворiв у мiсцях проходу труб водопостачання в бетонних стінах  Шпаклювання стін шпаклівкою  Грунтування стін  Улаштування покриттів стін з керамічних плиток  Фарбування стін водоемульсiйними сумiшами  Укоси  Штукатурення поверхонь дверних укосiв по бетону та каменю  Шпаклювання укосів шпаклівкою  Грунтування укосів  Фарбування укосів водоемульсiйними сумiшами  Стеля  Очищення вручну стелі від фарби  Грунтування стелі  Шпаклювання стелі шпаклівкою  Фарбування стелі водоемульсiйними сумiшами  Електричні роботи  Демонтаж світильника  Прокладання проводiв перерiзом до 6 мм2  Монтаж свiтильникiв  Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних  Установлення розетки  Навантаження та вивезення сміття вручну | К-т  К-т  К-т  М  М  М  Шт  М  шт  шт  Шт  Шт  Шт  Шт  Шт  Шт  Шт  Шт  Шт  шт  шт  шт  шт  м2  м2  м2  м2  м2  м2  м2  м2  м2  м2  м2  м2  м2  м2  м2  м2  шт  м  шт  шт  шт  К-т  К-т  М  М  М  М  М  м  м  шт  шт  м  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт  м2  м2  м2  м2  м2  м  м2  м2  м2  м2  м2  м2  м2  м2  м2  м2  м2  м2  шт  м  шт  шт  шт | 1  1  1  6  1  4  1  6  2  2  2  1  1  1  4  1  3  1  1  1  1  1  1  4,3  4,3  4,3  4  4  2  15  12  27  54  15  12  4,3  8,6  4,3  4,3  1  15  1  1  1  1  1  7  9  1  1  0,5  1,5  10  1  1  10  1  1  1  1  1  2  2  1  3  3  3  12  14  7  26  52  12  13  0,5  0,5  0,5  0,5  3  6  3  3  1  15  2  1    1 |  |
|  | | | | |

Всі вимоги повинні бути виконані з урахуванням доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2.-40:2018 « Інклюзивність будівель і споруд», ДСТУ Б SSO 21542:2013 « Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища».

Обсяг та конкретні види Робіт по об’єкту визначаються в кошторисі, що затверджується Замовником. Доставка, демонтажем, монтажем, вивезення сміття здійснює Підрядник. Перевезення та вантажно-розвантажувальних роботи виконує Підрядник

Усі будівельні матеріали закуповуються підрядною організацією (учасник – переможець), та враховуються у кошторисній документації.