ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

*Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт централізованого опалення житлового будинку, розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Панікахи, б.77-А)*,

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)***

Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт централізованого опалення житлового будинку, розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Панікахи, б.77-А),

код ДК 021:2015: 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення

Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.

1. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Панікахи, б.77-А
2. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі : ***950 000***  грн (Дев’ятсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 31.07.2023

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління відповідно до заявок ОСББ/ОК ЖБК.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 12 |  |
| 2 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 86 |  |
| 3 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 12 |  |
| 4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | м | 238 |  |
| 5 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм | м | 71 |  |
| 6 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм | м | 56 |  |
| 7 | Прокладання трубопроводiв опалення з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм | м | 12 |  |
| 8 | Прокладання трубопроводiв опалення з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | м | 86 |  |
| 9 | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 12 |  |
| 10 | Прокладання трубопроводiв опалення з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 50 мм | м | 238 |  |
| 11 | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм | м | 71 |  |
| 12 | Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм | м | 56 |  |
| 13 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж опалення діаметром 25 мм | шт | 43 |  |
| 14 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж опалення діаметром 32 мм | шт | 5 |  |
| 15 | Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм | шт | 9 |  |
| 16 | Установлення засувок діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 9 |  |
| 17 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого поліетилену | м | 475 |  |

ДЕФЕКТНИЙ АКТ