ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

***Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові житлового будинку) за адресою: м. Дніпро, ж/м Тополя 3, б.57***

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів: ***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності* Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові житлового будинку) за адресою: м. Дніпро, ж/м Тополя 3, б.57**, код ДК 021:2015: **45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи**
6. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
7. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, ж/м Тополя 3, б.57
8. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі **750 000,00** грн (сімсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 30.06.2023

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління відповідно до заявок ОСББ/ОК ЖБК.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Виймання скла з металевих рам | м2 | 4,76 |  |
| 2 | Скління металевих рам двошаровими склопакетами  площею до 2 м2 | м2 | 4,76 |  |
| 3 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | м2 | 3,62 |  |
| 4 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | м2 | 9,18 |  |
| 5 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних  стінах житлових і громадських будівель | м2 | 16,78 |  |
| 6 | Знімання дверних полотен | м2 | 11,27 |  |
| 7 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 6 |  |
| 8 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | м2 | 5,46 |  |
| 9 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | м2 | 37,71 |  |
| 10 | Навантаження сміття вручну | т | 0,648 |  |
| 11 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,648 |  |