ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт сантехсистем житлового будинку, розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Велика Діївська, б.46)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт сантехсистем житлового будинку, розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Велика Діївська, б.46), Код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Велика Діївська, б.46
3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 576 000,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 20.12.2023

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | |
| №  Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | |  | |  |  |  | |
|  | | Розділ №1. Опалення | |  |  |  | |
| 1 | | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі  сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм | | м | 34,9 |  | |
| 2 | | Прокладання трубопроводів опалення з напірних  поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75  мм | | м | 34,9 |  | |
| 3 | | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі  сталевих електрозварних труб діаметром 60 мм | | м | 76,1 |  | |
| 4 | | Прокладання трубопроводів опалення з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  63 мм | | м | 76,1 |  | |
| 5 | | (Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих  електрозварних труб діаметром 50 мм | | м | 93 |  | |
| 6 | | Прокладання трубопроводів опалення з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  50 мм | | м | 93 |  | |
| 7 | | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі  сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм | | м | 25,6 |  | |
| 8 | | Прокладання трубопроводів опалення з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  40 мм | | м | 25,6 |  | |
| 9 | | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі  сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб  діаметром 32 мм | | м | 21,3 |  | |
| 10 | | Прокладання трубопроводів опалення з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  32 мм | | м | 21,3 |  | |
| 11 | | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі  сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб  діаметром 25 мм | | м | 30,1 |  | |
| 12 | | Прокладання трубопроводів опалення з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  25 мм | | м | 30,1 |  | |
| 13 | | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі  сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб  діаметром 20 мм | | м | 3,3 |  | |
| 14 | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | | м | 3,3 |  | |
| 15 | | (Демонтаж) Установлення фланцевих вентилів, засувок,  затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на  трубопроводах із сталевих труб діаметром 100 мм | | шт | 4 |  | |
| 16 | | (Демонтаж) Приварювання фланців діаметром 100 мм  до сталевих трубопроводів/існуючий-без демонтажу | | шт | -4 |  | |
| 17 | | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,  клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах  із сталевих труб діаметром 100 мм | | шт | 4 |  | |
| 18 | | Приварювання фланців діаметром 100 мм до сталевих  трубопроводів/існуючий | | шт | -4 |  | |
| 19 | | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,  поліетилену | | м | 269 |  | |
|  | | Розділ №2. Каналізація | |  |  |  | |
| 20 | | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах  будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних  діаметром 50 мм | | м | 7 |  | |
| 21 | | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | | м | 7 |  | |
| 22 | | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах  будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних  діаметром 100 мм | | м | 52,1 |  | |
| 23 | | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 110 мм | | м | 52,1 |  | |