ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

 *Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт ліфтового обладнання) за адресою: м. Дніпро, ж/м Тополя-2, б. 16*

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності )*** Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт ліфтового обладнання) за адресою: м. Дніпро, ж/м Тополя-2, б. 16, ДК 021:2015: 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, ж/м Тополя-2, б. 16

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***780 000,00***  грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

 Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 20.12.2023

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління відповідно до заявок ОСББ/ОК ЖБК.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Роздiл 1. ж/м Тополя-2, буд. 16 під. 1 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Ремонт щита купе кабіни |  м2 | 6 |   |
| 2 | Заміна обрамлення купе кабіни |  комплект | 1 |   |
| 3 | Заміна стулки симетричних дверей |  стулка | 2 |   |
| 4 | Заміна декоративного покриття підлоги купе кабіни |  м2 | 1 |   |
| 5 | Заміна плінтуса купе кабіни |  м | 1 |   |
| 6 | Заміна обрамлення дверей шахти |  стулка | 2 |   |
| 7 | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти |  стулка | 2 |   |
| 8 | Заміна визивниго апарата |  шт | 1 |   |
| 9 | Заміна канато-тягового шківа |  шт | 1 |   |
|   | Роздiл 2. ж/м Тополя-2, буд. 16 під. 2 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 10 | Ремонт шафи керування. Швидкість руху кабіни до 0,71м/сек |  шафа | 1 |   |
|   | Роздiл 3. ж/м Тополя-2, буд. 16 під. 4 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 11 | Заміна канато-тягового шківа |  шт | 1 |   |
| 12 | Противага. Заміна пружини |  шт | 3 |   |
| 13 | Заміна тяги. |  шт | 3 |   |
|   | Роздiл 4. ж/м Тополя-2, буд. 16 під. 5 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 14 | Заміна канато-тягового шківа |  шт | 1 |   |
| 15 | Противага. Заміна пружини |  шт | 3 |   |
| 16 | Заміна тяги. |  шт | 3 |   |
|   | Роздiл 5. ж/м Тополя-2, буд. 16 під. 6 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 17 | Заміна редуктора |  редуктор | 1 |   |
| 18 | Заміна канато-тягового шківа |  шт | 1 |   |
| 19 | Заміна гальмівного пристрою |  шт | 1 |   |
| 20 | Противага. Заміна пружини |  шт | 3 |   |
| 21 | Заміна тяги. |  шт | 3 |   |
|   | Роздiл 6. ж/м Тополя-2, буд. 16 під. 7 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 22 | Ремонт щита купе кабіни |  м2 | 6 |   |
| 23 | Заміна обрамлення купе кабіни |  комплект | 1 |   |
| 24 | Заміна стулки симетричних дверей |  стулка | 2 |   |
| 25 | Заміна декоративного покриття підлоги купе кабіни |  м2 | 1 |   |
| 26 | Заміна плінтуса купе кабіни |  м | 1 |   |
|   | Роздiл 7. ж/м Тополя-2, буд. 16 під. 10 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 27 | Заміна канато-тягового шківа |  шт | 1 |   |
| 28 | Заміна тягових канатів. Підвіска балансирна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм |  м | 105 |   |
| 29 | Противага. Заміна пружини |  шт | 3 |   |
| 30 | Заміна тяги. |  шт | 3 |   |
| 31 | Заміна натяжного пристрою |  шт | 1 |   |