**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

1. **Холодильник побутовий, Плита індукційна настільна**
2. **- за кодом CPV за ДК 021:2015:** **39710000-2 Електричні побутові прилади**
3. **ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**
4. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, визначені тендерною документацією замовника, учасник надає за всіма позиціями оригінал гарантійного листа Учасника, яким підтверджується можливість поставки предмету закупівлі цих торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовником торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі з обов’язковим зазначенням ID.
5. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців. На підтвердження надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції Учасника.
6. Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні), цілим, без пошкоджень пакування та його змісту, Товар не використовувався для демонстраційних заходів.(у складі тендерної пропозиції учасники надають гарантійний лист в довільній формі).

4. Учасник повинен надати гарантійний лист, про те, що він включає в ціну товару: транспортування товару, навантаження, розвантаження товару із занесенням на склад Замовника. (у складі тендерної пропозиції учасники надають гарантійний лист в довільній формі).

5. Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів, що має бути підтверджене на момент поставки паспортом або сертифікатом якості, інструкцією виробника. На підтвердження надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції Учасника.

6. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника. На підтвердження надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції Учасника.

7. Поставка товару протягом трьох днів з моменту надходження заявки від замовника. На підтвердження надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції Учасника.

 **Специфікація на закупівлю**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування товару** | **Одиниці виміру**  | **Кількість** |
| 1 | Холодильник побутовий | шт | 36 |
| 2 | Плита індукційна настільна | шт | 2 |

**Медико-технічні вимоги**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність медико-технічним вимогам****Так/ні** |
| 1 | Холодильник побутовий | **Характеристики**Вид холодильника - [окремостоячий](https://comfy.ua/ua/refrigerator/vid_kholodilnika__otdelnostojaschij/)Загальний корисний об'єм холодильника - 213 лКорисний об'єм холодильної камери – 171 лКорисний об'єм морозильної камери - 42 лКлас енергоспоживання - [A+](https://comfy.ua/ua/refrigerator/class_energy__aplus/)Система охолодження холодильної камери – статичнаСистема охолодження морозильної камери – статична**Особливості**Тип компресора – звичайнийКількість компресорів – 1Тип управління – механічнеТип ручок - прихованіРозташування ручок – горизонтальнеПеренавішування дверей – такМатеріал дверей - металТехнічні особливості - наявність двох камер**Холодильне відділення**Матеріал полиць - загартоване скло**Морозильне відділення**Льодогенератор - лоток для льодуПотужність заморожування - 2 кг/добу**Технічні характеристики**Ширина - 54 смВисота - 144 смГлибина - 57 смВага - 46 кгВага в упаковці, кг - 49 кгРівень шуму, дБ - 41 дБКліматичний клас - NКолір виробника - білийЕнергоспоживання, (кВт/рік) - 212 кВт/рікЕнергоспоживання - 0,58 кВтг/добуКомплектація: холодильник, інструкція, гарантійний талон |  |
| 2 | Плита індукційна настільна | Основні характеристикиТип плити - індукційнаТип варильної панелі - індукційнаМатеріал основи - склокерамікаКількість конфорок / зон нагріву - 2Тип зон нагріву - індукційнийФункції - розпізнавання наявності посуду, таймер**Потужність конфорок**Передня ліва конфорка - діаметр 20 см,потужність 2 кВтПередня права конфорка - діаметр 20 см,потужність 2 кВт**Управління плитой**Тип управління - сенсорнеДисплей – так**Фізичні характеристики**Потужність підключення - 4000 ВтКолір виробника - чорнийГабарити (ВхШхГ) - 6,5 х 60 х 36 смВага - 4,7 кгГабарити упаковки (ВхШхГ) - 9 х 63 х 39,5 смКомплектація: настільна плита, інструкція, гарантійний талон |  |

**Примітка**: *у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію* *або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".*

*В разі, якщо Учасником пропонується «еквівалент» товару - в складі пропозиції подається порівняльна таблиця відповідності запропонованого товару вимогам Замовника.*

Ми (Я), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у разі отримання повідомлення про намір укласти договір та укладення Договору із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)