ОБГРУНТУВАННЯ технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, за адресою: м. Дніпро, вул. Титова, б.27)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявностіУсунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, за адресою: м. Дніпро, вул. Титова, б.27)***, ДК 021:2015:45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.

1. *Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:* 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Титова, б.27
2. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1100000,00 грн .
3. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 20.12.2023.

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління відповідно до заявок ОСББ/ОК ЖБК.

***Дефектний акт***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт Таблиця Б1 п.2 к=1,2 | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих  азбестоцементних листів | | м2 | 24 |  | |
| 2 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів,  звисів тощо з листової сталі | | м | 326 |  | |
| 3 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого  листа при висоті будівлі до 25 м | | м2 | 24 |  | |
| 4 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | | м | 326 |  | |
| 5 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків,  підвіконних відливів | | м | 499,2 |  | |
| 6 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних  стін | | м | 153,5 |  | |
| 7 | Розбирання жолобів з листової сталі | | м | 326 |  | |
| 8 | Улаштування з листової сталі розжолобків | | м | 341,4 |  | |
| 9 | Знімання незасклених віконних рам | | м2 | 4,5 |  | |
| 10 | Демонтаж віконних коробок в рублених з колод та  брусів стінах | | шт | 4 |  | |
| 11 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | | м2 | 4,5 |  | |
| 12 | Навантаження сміття вручну | | т | 1,197 |  | |
| 13 | Перевезення сміття до 30 км | | т | 1,197 |  | |

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом “або еквівалент”.

Під час надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.