ОБГРУНТУВАННЯ технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

**Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт ліфтового обладнання) за адресою: м. Дніпро, ж/м Тополя-2, б. 16**

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт ліфтового обладнання) за адресою: м. Дніпро, ж/м Тополя-2, б. 16) , ДК 021:2015:50710000-5: Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. *Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:* 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, ж/м Тополя-2, б. 16
3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 780000,00 грн
4. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 20.12.2023.

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління відповідно до заявок ОСББ/ОК ЖБК.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт щита купе кабіни | м2 | 6 |  |
| 2 | Заміна обрамлення купе кабіни | комплект | 1 |  |
| 3 | Заміна стулки симетричних дверей | стулка | 2 |  |
| 4 | Заміна декоративного покриття підлоги купе кабіни | м2 | 1 |  |
| 5 | Заміна плінтуса купе кабіни | м | 1 |  |
| 6 | Заміна обрамлення дверей шахти | стулка | 2 |  |
| 7 | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти | стулка | 2 |  |
| 8 | Заміна визивниго апарата | шт | 1 |  |
| 9 | Заміна канато-тягового шківа | шт | 1 |  |
| 10 | Ремонт шафи керування. Швидкість руху кабіни до 0,71 м/сек | шафа | 1 |  |
| 11 | Заміна канато-тягового шківа | шт | 1 |  |
| 12 | Противага. Заміна пружини | шт | 3 |  |
| 13 | Заміна тяги. | шт | 3 |  |
| 14 | Заміна канато-тягового шківа | шт | 1 |  |
| 15 | Противага. Заміна пружини | шт | 3 |  |
| 16 | Заміна тяги. | шт | 3 |  |
| 17 | Заміна редуктора | редуктор | 1 |  |
| 18 | Заміна канато-тягового шківа | шт | 1 |  |
| 19 | Заміна гальмівного пристрою | шт | 1 |  |
| 20 | Противага. Заміна пружини | шт | 3 |  |
| 21 | Заміна тяги. | шт | 3 |  |
| 22 | Ремонт щита купе кабіни | м2 | 6 |  |
| 23 | Заміна обрамлення купе кабіни | комплект | 1 |  |
| 24 | Заміна стулки симетричних дверей | стулка | 2 |  |
| 25 | Заміна декоративного покриття підлоги купе кабіни | м2 | 1 |  |
| 26 | Заміна плінтуса купе кабіни | м | 1 |  |
| 27 | Заміна канато-тягового шківа | шт | 1 |  |
| 28 | Заміна тягових канатів. Підвіска балансирна, пружинна.  Канат діаметром до 10,5 мм | м | 93 |  |
| 29 | Противага. Заміна пружини | шт | 3 |  |
| 30 | Заміна тяги. | шт | 3 |  |
| 31 | Заміна натяжного пристрою | шт | 1 |  |

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом “або еквівалент”.

Під час надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.