ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

**Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт вхідних груп житлового**

**будинку, розташованого за адресою м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, б. 23)**

 код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ***Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт вхідних груп житлового будинку, розташованого за адресою м. Дніпро,*** ***вул. 20-річчя Перемоги, б. 23), код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи***

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, б. 23 )
3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: **305 000,00 грн**. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

 Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240).Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 20.12.2023

 **ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | ЗОВНІШНІ РОБОТИ - ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ |   |   |   |
| 1 | Очищення вручну простих фасадів стін, парапетів відолійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань | м2 | 34,6 |   |
| 2 | Улаштування склосітки | м2 | 34,6 |   |
| 3 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 30,9 |   |
| 4 | Поліпшене штукатурення фасадів стін, парапетів товщ20 мм | м2 | 34,6 |   |
| 5 | Грунтування фасаду стін, парапетів пiд фарбуванняперхлорвiнiловими фарбами з землi та риштувань | м2 | 34,6 |   |
| 6 | Фарбування перхлорвiнiловими фасадiв стін, парапетівза 2 рази з землi та риштувань | м2 | 34,6 |   |
| 7 | Розбирання кам'яної кладки парапетів із цегли |  м3 | 6,2 |   |
| 8 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з парапетів ,площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 9 |   |
| 9 | Улаштування склосітки | м2 | 16 |   |
| 10 | Поліпшене штукатурення фасадів стін, парапетів товщ20 мм | м2 | 16 |   |
| 11 | Грунтування фасаду парапетів пiд фарбуванняперхлорвiнiловими фарбами з землi та риштувань | м2 | 16 |   |
| 12 | Фарбування перхлорвiнiловими парапетів за 2 рази зземлi та риштувань | м2 | 16 |   |
| 13 | Грунтування стель під фарбування перхлорвініловимифарбами з драбин | м2 | 20,4 |   |
| 14 | Фарбування перхлорвініловими фарбами стель попідготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази здрабин | м2 | 20,4 |   |
| 15 | Фарбування олійними сумішами за 1 раз ранішепофарбованих сталевих труб- опор | м2 | 1 |   |
| 16 | Фарбування олiйними сумiшами за 1 раз ранiшепофарбованих металевих поверхонь дверей | м2 | 2,6 |   |
| 17 | Фарбування олiйними сумiшами за 1 раз ранiшепофарбованих металевих поверхонь перегородки | м2 | 3,9 |   |
|   | ЗАМІНА ДВЕРІ СМІТТЄЗБІРНИКА |   |   |   |
| 18 | Знімання дверних полотен |  м2 | 2,52 |   |
| 19 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах |  шт | 1 |   |
| 20 | Монтаж двері вагою до 0,1 т | т | 0,0868 |   |
|   | УЛАШТУВАННЯ ПЛИТКИ ГАНКУ, ПАРАПЕТІВ |   |   |   |
| 21 | (Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 2 |   |
| 22 | Улаштування покриттів ганку, пандусу та парапету зкерамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші,кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 31,9 |   |
| 23 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічнихплиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючоїсуміші |  м2 | 10,6 |   |
| 24 | Улаштування з листової сталі капельника під плитку | м | 19,9 |   |
| 25 | Монтаж металоконструкцій поручнів зі стійками | т | 0,1092 |   |
| 26 | Монтаж металоконструкцій стійки вагою до 0,1 т | т | 0,0861 |   |
|   | КРОВЛЯ КОЗИРКА |   |   |   |
| 27 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2 | 31,4 |   |
| 28 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, щонаплавляються, із застосуванням газопламеневихпальників, в два шари | м2 | 31,4 |   |
| 29 | Улаштування з листової сталі торцевих планок | м | 21,35 |   |
| 30 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | м | 11,55 |   |