ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

**Аварійний ремонт сантехнічних мереж інфекційного боксового відділення Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро вул. Караваєва, 68,**

**ДК 021:2015: 45330000-9** Водопровідні та санітарно-технічні роботи

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 123 | Розбирання трубопроводiв каналiзацiї iзчавунних труб дiаметром 110 ммРозбирання трубопроводiв каналiзацiї iзчавунних труб дiаметром 50 ммПробивання отворів глибиною 250 мм, перерізом 120 мм в залізобетонних та бетонних перекриттях | ммшт | 107,52 |   |
| 456789101112131415161718192021222223242526272829 30 | Пробивання отворів глибиною 250 мм, перерізом 50 мм в залізобетонних та бетонних перекриттяхПрокладання трубопроводiв каналiзацiї зполiетиленових труб дiаметром 110 ммПрокладання трубопроводiв каналiзацiї зполiетиленових труб дiаметром 50 ммЗабивання отворiв у мiсцях проходу трубопроводу вбетонних перекриттяхПідключення до існуючих мереж каналізації діаметром 110 ммДемонтаж умивальників Демонтаж унітазівДемонтаж сифонів ваннДемонтаж змішувачівПробивання отворів глибиною 120мм, перерізом 120 мм в залізобетонних та бетонних стінахДемонтаж трубопроводу водопостачання з трубсталевих водогазопровiдних дiаметром 20 ммДемонтаж трубопроводу водопостачання з трубсталевих водогазопровiдних дiаметром 25 ммДемонтаж трубопроводу водопостачання з трубсталевих водогазопровiдних дiаметром 40 ммПрокладання трубопроводiв водопостачання з трубполiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20, ммПрокладання трубопроводiв водопостачання з трубполiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25, ммПрокладання трубопроводiв водопостачання з трубполiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 40, ммДемонтаж рушникосушкиПроганяння різьби даіметром 1 дюймПроганяння різьби даіметром 3\4 дюймУстановлення умивальника з ногою з підведенням холодної та гарячої водиВстановлення унітазівВстановлення сифонів для ванн Встановлення сифонів для умивальників Встановлення змішувачівВстановлення бойлерівВстановлення кранів діаметром до 25 ммНавантаження смiття вручнуПеревезення сміття до 20 км  | штммштштштштштштштммммммштштштштштштштштштшттт | 2107,5428441243220632206444844812222,52,5 |   |

**Особливі вимоги до предмету закупівлі:**

 Учасник при наданні Послуги надає наступні документи:

- Договірна ціна Форма № 9

- Локальний кошторис Форма № 1

- Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1.

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1.

- Зведений кошторисний розрахунок вартості Форма № 5.

- Дефектний акт. Форма № 8

- Акт виконаних робіт

 **Вимоги щодо якості надання Послуги:**

- Учасник гарантує якість матеріалів, використаних для виконання Послуги, якість технічного виконання.

- Послуга повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

 **Гарантійні вимоги:**

- Технічна частина повинна обов'язково містити інформацію щодо надання гарантійних зобов'язань.

- Гарантійний термін: протягом: 2 роки на роботи з дати отримання Послуги

 **Інша інформація**:

 Замовник залишає за собою право запросити від учасника інші документи, які можуть бути необхідними для уточнення/підтвердження кваліфікаційних вимог до учасника.

Умови виконання : Матеріали, необхідні для проведення даних послуг, закуповуються учасником та враховуються в документах . Навантаження, розвантаження та вивезення сміття виконує учасник.

**З метою уникнення хибних обсягів робіт/послуг, огляд об’єкту Учасником у період уточнень перед подачею пропозиції є обов’язковий. На підтвердження чого, у складі пропозиції, Учасник надає Акт обстеження, у довільній формі, з підписом відповідальної особи Учасника та Замовника, та відбитками їх печаток (за наявності). Направити спеціаліста для ознайомлення з об’єктом, визначення детального обсягу виконання послуг, необхідно у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 16.00. За результатами огляду в присутності представників Замовника, обов’язково складається акт обстеження з підписами і печатками (за наявності). Пропозиції учасників, які не були присутні на об’єкті не беруться до уваги та не розглядаються.**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види послуг або зміну обсягів та складу послуг згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

Якщо у найменуванні послуг технічного завдання є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент».

Обсяг та конкретні види послуги по об’єкту визначаються в кошторисі, що затверджується Замовником.