**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі:**

 [**Закупівля вентиляційної системи зі встановленням, за ДК 021:2015: 42520000-7 Вентиляційне обладнання**](https://www.dzo.com.ua/tenders/17227183)

Вивчивши тендерну документацію Замовника, зобов’язуємося виконувати свої зобов’язання відповідно до визначених умов та ціни пропозиції. Ціна пропозиції включає в себе всі витрати, податки і збори, необхідні платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, згідно із законодавством України, на загальну суму\*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(цифрами та прописом)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування**  | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна за од., грн (без ПДВ)** | **Всього грн (без ПДВ)** |
| **1** | **Закупівля вентиляційної системи зі встановленням** | шт. | **1** |  |  |
| ***Разом (без ПДВ)*** |  |  |  |
| ***ПДВ\**** |  |  |  |
| ***Разом (з ПДВ)\**** |  |
| ***Сума прописом:***  |

*\*Визначення ПДВ – відповідно до законодавства;*

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

 [**Закупівля вентиляційної системи зі встановленням, за ДК 021:2015: 42520000-7 Вентиляційне обладнання**](https://www.dzo.com.ua/tenders/17227183)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Од. вим.** | **Кіл-ть, шт.** |
| **1** | **Дросель-клапан 300х200 мм** | **шт** | **20** |
| **2** | **Дросель-клапан 250х150 мм** | **шт** | **8** |
| **3** | **Дросель-клапан ф300 мм** | **шт** | **6** |
| **4** | **Дросель-клапан ф100 мм** | **шт** | **7** |
| **5** | **Дросель-клапан ф600 мм** | **шт** | **1** |
| **6** | **Гнучка вставка 220х220** | **шт** | **2** |
| **7** | **Решітка регульована 300х200мм** | **шт** | **20** |
| **8** | **Решітка регульована 250х150мм** | **шт** | **8** |
| **9** | **Решітка зовнішня антивандальна 650х900мм** | **шт** | **4** |
| **10** | **Решітка зовнішня 600х600мм** | **шт** | **1** |
|  | * решітка антивандальна
 | шт | 1 |
|  | * обичайка
 | шт | 1 |
|  | * фільтруючий елемент 600х600
 | шт | 1 |
| **11** | **Анемостат ф150** | **шт** | **6** |
| **12** | **Вставка гнучка ВВГ Ф400** | **шт** | **4** |
| **13** | **Вставка гнучка ВВГ Ф315** | **шт** | **4** |
| **14** | **Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 1 мм, прямокутного перерізу,****640х600 індивідуального виготовлення** | **м2** | **2,48** |
| **15** | **Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі****товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм** | **м2** | **9,42** |
| **16** | **Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі****товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм** | **м2** | **93,2** |
| **17** | **Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі****товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм** | **м2** | **20,72** |
| **18** | **Кріплення повітроводів** | **кг** | **62** |
| **19** | **Система автоматичного керування****вентиляційною системою (щит автоматики)** | **шт** | **1** |
| **20** | **Вентилятор ВЦ 4-75-3,15 (з люком для техобслуговування)** | **компл** | **2** |
|  | * Вентилятор ВЦ з люком для ТО
 | шт | 2 |
|  | * Віброопори
 | компл | 2 |
|  | * Кронштейн індивідуального виготовлення
 | компл | 2 |
| **21** | **Припливно-витяжна вентиляційна система з електро-ручним приводом та підігрівом повітря (у складі: корпус з алюмоцинка з тепло- та звукоізоляцією, витяжний касетний фільтр G4, припливний касетний фільтр F7, вхідна секція з перехідним клапаном, клапан регулюючий, 4000м3, ручне регулювання, вентилятор з електронно-комутованим (ЄС) мотором постійного струму із зовнішнім ротором- 2 шт, рекуператор перехресного потоку з алюмінію, електрокалорифер – 1 шт)** | **шт** | **1** |
| **22** | **Клапан герметичний ф300** |  **шт** | **2** |
|  | * Клапан ф300
 | шт | 2 |
|  | * ущільнення
 | компл | 2 |
|  | * болти та гайки
 | компл | 2 |
| **23** | **Регульований жалюзійний клапан індивід****виготовлення 1100х1600** | **шт** | **1** |
| **24** | **Уніфікована захисна секція** | **шт** | **4** |

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.