ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон та дверей із заміни на

металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Олександра Поля, буд. 106 А)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон та дверей із заміни на

металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Олександра Поля, буд. 106 А) , Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Олександра Поля, буд. 106 А

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***212 000***  грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 05.02.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Розділ №1. Демонтажні роботи | |  | |  | |  | |
| 1 | | Знімання засклених віконних рам | | м2 | | 7,45 | |  | |
| 2 | | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | | 5 | |  | |
| 3 | | Знімання бетонних підвіконних дощок | | м2 | | 2,27 | |  | |
| 4 | | (Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних  дошок | | м | | 2,94 | |  | |
| 5 | | (Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими  блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних  стінах житлових і громадських будівель | | м2 | | 3,78 | |  | |
| 6 | | Розбирання відливів з листової сталі | | м | | 5,3 | |  | |
| 7 | | Знімання дверних полотен | | м2 | | 5,16 | |  | |
| 8 | | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | | 3 | |  | |
|  | | Розділ №2. Монтажні роботи | |  | |  | |  | |
| 9 | | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | | м2 | | 1,59 | |  | |
| 10 | | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | | м2 | | 9,64 | |  | |
| 11 | | Установлення віконних зливів | | м | | 5,3 | |  | |
| 12 | | Установлення пластикових підвіконних дошок | | м | | 8,63 | |  | |
| 13 | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | | м2 | | 5,16 | |  | |
|  | | Розділ №3. Інші роботи | |  | |  | |  | |
| 14 | | Навантаження сміття вручну | | т | | 1,313 | |  | |
| 15 | | Перевезення сміття до 30 км | | т | | 1,313 | |  | |