ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

 ***Усунення аварій в житловому фонді***

***(поточний ремонт сантехсистем у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Софії Ковалевської, буд.73)***

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

 Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт сантехсистем у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Софії Ковалевської, буд.73)

 Код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Софії Ковалевської, буд.73
3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі ***575 000,00*** грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

 Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 15.12.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Прокладання трубопроводів опалення з напірнихполіетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 0,26 |   |
| 2 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зісталевих електрозварних труб діаметром 76 мм | м | 93 |   |
| 3 | Прокладання трубопроводів опалення з напірнихполіетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм | м | 93 |   |
| 4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зісталевих електрозварних труб діаметром 60 мм | м | 64 |   |
| 5 | Прокладання трубопроводів опалення з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром63 мм | м | 64 |   |
| 6 | (Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевихелектрозварних труб діаметром 50 мм | м | 16 |   |
| 7 | Прокладання трубопроводів опалення з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром50 мм | м | 16 |   |
| 8 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зісталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм | м | 37,6 |   |
| 9 | Прокладання трубопроводів опалення з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром40 мм | м | 37,6 |   |
| 10 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зісталевих труб діаметром 25 мм | м | 38 |   |
| 11 | Прокладання трубопроводів опалення з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром25 мм | м | 38 |   |
| 12 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зісталевих труб діаметром 20 мм | м | 4 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром20 мм | м | 4 |   |
| 14 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючихмереж опалення діаметром 25 мм |  шт | 33 |   |
| 15 | (Демонтаж) Установлення фланцевих вентилів, засувок,затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних натрубопроводах із сталевих труб діаметром 80 мм | шт | 2 |   |
| 16 | (Демонтаж) Приварювання фланців діаметром 80 мм досталевих трубопроводів/існуючий-без демонтажу | шт | -2 |   |
| 17 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводахіз сталевих труб діаметром 80 мм/існующий фланець | шт | 2 |   |
| 18 | Приварювання фланців діаметром 80 мм до сталевихтрубопроводів/існуючий-без демонтажу | шт | -2 |   |
| 19 | Заміна засувок фланцевих діаметром 80 мм | шт | 2 |   |
| 20 | Заміна засувок фланцевих діаметром 50 мм | шт | 2 |   |
| 21 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,поліетилену | м | 252,6 |   |
| 22 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,0127 |   |
| 23 | Навантаження сміття вручну |  т | 0,1284 |   |
| 24 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,1284 |   |