ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

***Усунення аварій у житловому фонді (поточний ремонт вхідних груп у житловому будинку, розташованому за адресою: вул. Гідропаркова, буд. 9, під’їзди 3, 9-14, м. Дніпро)***

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Усунення аварій у житловому фонді (поточний ремонт вхідних груп у житловому будинку, розташованому за адресою: вул. Гідропаркова, буд. 9, під’їзди 3, 9-14, м. Дніпро), Код ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Гідропаркова, буд. 9, під’їзди 3, 9-14

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 374 739,00 грн . Очікувана вартість предмета закупівлі було передбачено відповідно до проекту розпорядження міського голови, опублікованому на сайті ДМР.

Розмір бюджетного призначення: передбачено в проекті розпорядження міського голови, опублікованому на сайті ДМР. (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 25.11.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | Розділ №1. Поточний ремонт вхідних груп |  |  |  |
|  | \_ металевий козирок входу |  |  |  |
| 1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,  ферми та ін.]/м/к козирка | т | 0,169 |  |
| 2 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,  діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 7 |  |
| 3 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм  додавати/до 100мм | шт | -7 |  |
| 4 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | шт | -7 |  |
| 5 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1  т/м/каркас козирка | т | 0,1696 |  |
| 6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 10,68 |  |
| 7 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115/за 2 рази | м2 | 10,68 |  |
|  | \_\_з/б козирок входу |  |  |  |
| 8 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,  діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 72 |  |
| 9 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм  додавати/до 100мм | шт | -72 |  |
| 10 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | шт | -72 |  |
| 11 | Улаштування м/ каркасів стін та покрівлі по з/б  конструкціям | т | 0,5188 |  |
| 12 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази  ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 36,15 |  |
|  | -------------------------- |  |  |  |
| 13 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа  при висоті будівлі до 25 м | м2 | 78,64 |  |
| 14  15 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків,  підвіконних відливів/планки металеві  Облицювання стін каркасів профільованим листом | М  М2 | 173,6  20,4 |  |
| 16 | Улаштування підшивки стель профільованим листом | м2 | 70,65 |  |
| 17 | | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з  готових елементів | м | 73 |  |
| 18 | | Прокладання трубопроводів зливної каналізації з  поліетиленових труб діаметром 110 мм | м | 1,3 |  |
|  | | Розділ №2. Інші роботи |  |  |  |
| 19 | | Навантаження сміття вручну | т | 0,064 |  |
| 20 | | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,064 |  |